ДОГОВОР 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Москва	        «   » _________ 2026 г

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ ЮГО-ЗАПАД» (лицензия № 077003015 от 26.09.2025), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице Генерального директора Иванова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, и
 ________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Владелец», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
управления многоквартирным домом (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Владельцу принадлежит помещение или помещения, перечень и площадь которых указаны в Приложении к Договору (далее вне зависимости от количества именуется «Помещение»), в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3 (далее - «Дом»), а также на основании закона Владельцу принадлежит доля в общем имуществе Дома.
1.2. Договор является договором управления многоквартирным домом. Условия Договора устанавливаются одинаковыми для всех владельцев помещений в Доме (п. 4 ст. 162 Жилищного кодекса РФ).
1.3. Состав общего имущества Дома определяется в соответствии с действующими нормами и правилами на основании технической документации Дома, переданной застройщиком. Состав общего имущества Дома указан в приложении к настоящему Договору. 
1.4. Размер доли Владельца в общем имуществе в Доме определяется в соответствии с Жилищным кодексом РФ. Границы общего имущества в Доме и имущества Владельца определяются на основании действующего законодательства. В отношении отдельных коммунальных и инженерных систем границы согласованы Сторонами в актах разграничения с учетом действующих обязательных требований законодательства (Приложение к Договору). Акты разграничения эксплуатационной ответственности подлежат подписанию, когда помещения, указанные в актах, имеют предназначенный для них ввод коммунальных или инженерных систем. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Управляющий обязуется за плату выполнять работы и оказывать услуги по управлению Домом, по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Доме, предоставлять коммунальные услуги Владельцу путем приобретения соответствующих коммунальных ресурсов у ресурсоснабжающих организаций. Коммунальные услуги для индивидуального потребления не подлежат оказанию в случае принятия соответствующего решения общим собранием собственников помещений в Доме и в иных установленных законодательством случаях.
2.2. Перечень услуг/работ, указанный в Приложении, может изменяться на основании решения общего собрания собственников помещений или по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющий обязуется:
3.1.1. Оказывать своими силами и/или с привлечением третьих лиц услуги и выполнять работы, направленные на достижение целей по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания в Доме, а именно:
- оказывать услуги и работы по содержанию общего имущества в Доме, перечень и периодичность проведения которых указана в Приложении к Договору;
- оказывать коммунальные услуги, перечень которых установлен в Приложении к Договору, для чего от своего имени заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
- оказывать услуги по управлению Домом, перечень которых установлен в Приложении к Договору.
3.1.2. Обеспечить подготовку и представлять Владельцу платежные документы об оплате услуг по настоящему Договору в сроки, установленные Договором.
3.1.3. По письменному требованию уполномоченного собственниками помещений в Доме лица (председателя совета дома) не чаще, чем раз в год оформлять акт выполненных работ и оказанных услуг в двух экземплярах и предоставлять его уполномоченному лицу в срок до 28 марта года, следующего за отчетным. Уполномоченное собственниками лицо в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает экземпляры акта и возвращает один экземпляр Управляющему либо предоставляет мотивированный отказ. Если в указанный срок Управляющий не получил мотивированный отказ от приёмки работ (услуг), то работы (услуги) считаются принятыми. Акт составляется Управляющим в соответствии с установленными нормативными актами и требованиями жилищного законодательства. 
3.1.4. Предоставлять Владельцу отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора в порядке и в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.1.5. Информировать о проведенных в Доме работах ежеквартально путем размещения информации на сайте в сети Интернет.
3.1.6. Соблюдать требования к качеству предоставляемых коммунальных услуг. Порядок изменения размера оплаты услуг Управляющего при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, установлены Приложением к Договору.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством, а при отсутствии сроков, - в разумный срок.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений, жалоб Владельца по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, Управляющий обязан в установленный нормативными актами срок рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать Владельца о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении Управляющий обязан указать причины отказа;
- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за Помещение направить Владельцу извещение о дате его получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Уведомить Владельца о месте и графике приема по указанным вопросам предусмотренным настоящим Договором способом.
3.2. Управляющий вправе:
3.2.1. Самостоятельно, с учетом требований Договора и законодательства, определять порядок, сроки выполнения работ/оказания услуг и способ выполнения своих обязательств по содержанию и текущему ремонту общего имущества Дома.
3.2.2. Без дополнительных согласований с Владельцем поручать выполнение отдельных работ или оказание услуг иным лицам, отвечая за их действия как за свои собственные.
3.2.3. В случае возникновения экстренной или аварийной ситуации, возникшей не по вине Управляющего, последствия которой угрожают здоровью граждан или могут привести к дальнейшему разрушению общего имущества Дома, а работы не предусмотрены в перечне работ/услуг по содержанию и ремонту общего имущества (Приложение к Договору), Управляющий вправе добросовестно и с должной осмотрительностью самостоятельно определить необходимый объем и сроки проведения работ, необходимых для предотвращения дальнейшей порчи, гибели общего имущества Дома, их стоимость и выполнить необходимые ремонтные работы. Стоимость проведенных работ оплачивается Владельцем дополнительно. Размер платежа для Владельца рассчитывается пропорционально доле Помещения Владельца в общем имуществе Дома. Оплата в установленном случае производится Владельцем в соответствии с выставленным Управляющим на основании акта выполненных работ платежным документом в сроки, установленные для перечисления платы за помещение и коммунальные услуги. Иные не предусмотренные перечнем работ/услуг по содержанию и ремонту общего имущества работы, производятся на основании решения общего собрания собственников помещений в Доме.
3.2.4. Принимая во внимание, что собственники помещений в Доме обязаны создавать условия для качественного оказания услуг Управляющим, использовать помещения, предназначенные для размещения офиса Управляющего раздевалок, хранения, размещения оборудования, материалов и техники, а также иного служебного использования, связанного с управлением Домом, а также использовать в целях исполнения обязательств по Договору иные минимально возможные площади относящихся к общему имуществу Дома помещений, если такое использование не противоречит назначению помещений, и общим собранием собственников не принято решения об ином использовании этих помещений.
3.2.5. В случае нарушения архитектурного облика многоквартирного дома предъявлять требования, в том числе в судебном порядке, о необходимости приведения архитектурного облика многоквартирного дома в первоначальное состояние в соответствии с проектной документацией многоквартирного дома.

3.3. Владелец обязуется:
3.3.1. Соблюдать правила пользования общим имуществом и правила проживания в жилых помещениях, установленные решениями общего собрания собственников помещений и законодательством, в том числе требования Закона г. Москвы от 12 июля 2002 г. N 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».
3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за Помещение и коммунальные услуги, исходя из расчета, указанного в Приложении к Договору, а также иные платежи, которые могут быть установлены Управляющим в соответствии с Договором и законодательством РФ.
3.3.3. При принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту, переустройству или перепланировке Помещения, а также ремонту/замене оборудования в Помещении уведомить до начала таких работ в письменной форме Управляющего об их проведении. При проведении ремонта в коммерческом нежилом Помещении Владелец обязан обеспечить закрытие витрины Помещения на период ремонта баннером с указанием на нем информации об услугах, которые будут оказываться после открытия Помещения для коммерческой эксплуатации.
3.3.4. Обеспечивать доступ представителей Управляющего и/или уполномоченных им лиц в Помещение для осмотра технического и санитарного состояния инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в Помещении и относящегося к общему имуществу Дома, и для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющим время, а работников аварийных служб – в любое время.
3.3.5. Предоставить Управляющему документы, подтверждающие права на Помещение. В случае прекращения прав Владельца на Помещение полностью или в части, перехода права собственности на Помещение полностью или в части к иным лицам представить Управляющему не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем прекращения и/или перехода прав на Помещение, письменное уведомление о дате, основаниях перехода прав с приложением выписки из реестра прав, подтверждающей вышеуказанные изменения.
3.3.6. В письменной форме сообщить Управляющему об изменении реквизитов Владельца, указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, в том числе об изменении электронного адреса Владельца в сети интернет. 
3.3.7. По обоснованному требованию иного Владельца помещения и/или Управляющего незамедлительно прекратить размещение на земельном участке Дома объектов благоустройства, иных нестационарных объектов в случае нарушения такими объектами внешнего архитектурно-художественного облика, стилистики Дома и/или несоблюдения при их размещении требований безопасности, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, иных установленных нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы.
3.3.8. В случае обнаружения недостатков в работах/услугах по настоящему Договору Владелец указывает на них Управляющему в письменном виде.
3.3.9. Не допускать любые изменения, затрагивающие архитектурный облик многоквартирного дома, включая создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (стенах, крышах), изменение цвета фасада, изменение цвета или раскладки створок окон, витражей, изменение конструкции остекления балконов, лоджий, предусмотренных проектной документацией многоквартирного дома, кроме предусмотренных нормативными актами и решением собственников общего имущества случаев.
3.4. Владелец имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющим обязательств по настоящему Договору в соответствии с Жилищным кодексом РФ и иными нормативными актами в сфере жилищного регулирования, в том числе путем ознакомления с информацией, раскрытой Управляющим в соответствии с действующим законодательством, получения отчетов Управляющего на годовых общих собраниях собственников помещений Дома.
3.4.2. Участвовать в проверках и обследованиях Дома, а также в составлении актов по фактам непредставления, некачественного или несвоевременного предоставления коммунальных услуг и иных услуг по Договору.
3.4.3. Обращаться к Управляющему с письменным заявлением о предоставлении Универсального передаточного документа (далее – УПД) по форме, рекомендованной ФНС России. Управляющий до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором получено заявление, направляет Владельцу подписанный со своей стороны УПД об оказании услуг, выполнении работ за месяц, в течение которого было получено заявление. Владелец в 3-хдневный срок после получения подписывает экземпляр УПД и возвращает один экземпляр Управляющему. Если в указанный срок Управляющий не получил мотивированный отказ от приёмки работ (услуг), то работы (услуги) считаются принятыми. 
В случае если Владелец не является плательщиком налога на добавленную стоимость или освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, УПД не составляются.
3.4.4. Обращаться к Управляющему с письменным заявлением о предоставлении вместе с платежными документами счета на оплату в сроки, установленные для выставления платежных документов, если Владельцем является юридическое лицо. Не выставление счета не является основанием для невнесения платы за содержание Помещения и коммунальные услуги в установленный Договором срок и не препятствует начислению штрафных санкций за просрочку оплаты.
3.4.5. Располагать на земельном участке Дома объекты благоустройства, иные нестационарные объекты (нестационарные сезонные (летние) кафе, вазоны и т.п.) при принадлежащем Помещении Владельца на расстоянии не более 2 м от лицевой стороны Дома на уровне земли, непосредственно примыкающей к Помещению Владельца. Такие объекты должны не нарушать прав других собственников, внешний архитектурно-художественный облик и обеспечивать соответствие эстетических характеристик стилистике Дома.
3.4.6. Располагать на открытых площадках (террасах и т.п.), непосредственно примыкающих к Помещению Владельца, объекты благоустройства для эксплуатации сезонных (летних) кафе при принадлежащем Помещении Владельца, если это предусмотрено проектом строительства Дома и не нарушает прав других собственников, внешний архитектурно-художественный облик и обеспечивает соответствие эстетических характеристик стилистике Дома.

4. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Плата за Помещение и коммунальные услуги включает в себя:
· плату за содержание Помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению Домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в Доме, а также, включающую плату за коммунальные ресурсы и отведение сточных вод для содержания общего имущества в Доме, набор которых и размер платы указан в Приложении к Договору;
· плату за коммунальные услуги для индивидуального потребления в Помещении;
· взнос на капитальный ремонт общего имущества Дома (подлежит перечислению по правилам, установленным законодательством).
Владельцы жилых помещений в Доме вносят плату за коммунальные услуги Управляющему, кроме оплаты коммунальных услуг для индивидуального потребления в случае принятия решения общим собранием собственников помещений в Доме о заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями или в иных установленных законодательством случаях.
Владельцы нежилых помещений в Доме (за исключением Владельцев машиномест, кладовых помещений) обязаны заключить в письменной форме договоры ресурсоснабжения (поставка холодной воды, горячей воды, тепловой энергии, электрической энергии) в нежилое помещение в Доме, а также отведение сточных вод из нежилого помещения в Доме непосредственно с ресурсоснабжающей организацией c момента приобретения прав Владельца на нежилое помещение.
В случае отсутствия у Владельца нежилого помещения какого-либо из вышеуказанных договоров объем коммунальных ресурсов, потребленных в таком нежилом помещении, определяется ресурсоснабжающей организацией расчетными способами для случаев бездоговорного потребления (самовольного пользования) (п. 6 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 (далее – «Правила»).
Владелец нежилого помещения в Доме обязан в течение 5 дней после заключения договоров ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями представить Управляющему их копии, а также передавать Управляющему в порядке и сроки, которые установлены Правилами для передачи потребителями информации о показаниях индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, - данные об объемах коммунальных ресурсов, потребленных за расчетный период по указанным договорам.
4.2. Плата за содержание Помещения рассчитывается как произведение общей площади Помещения и ставки платы за 1 кв. метр (Приложение к Договору). 
Управляющий по основаниям и в порядке, установленным в соответствии с действующим законодательством, исключает из платы за содержание Помещения стоимость услуг/работ, если они не оказываются (не проводятся) в расчетном периоде, в том числе в силу причин, которые не зависят от Управляющего (временная неработоспособность внутридомовых инженерных систем по вине владельцев помещений в Доме или третьих лиц, отсутствие инфраструктуры Дома, которая необходима для оказания услуг/выполнения работ, проведение гарантийных или иных работ, связанных с ремонтом общего имущества Дома третьими лицами и т. д.).
Управляющий ежегодно в течение первого квартала года, следующего за расчетным годом, проводит перерасчет платы за коммунальные ресурсы и отведение сточных вод для содержания общего имущества в Доме с учетом фактического потребления за прошедший год на основании коллективных приборов учета Дома. 
4.3. Размер платы за содержание Помещения в Доме согласован Сторонами в Приложении к Договору с учетом состава и характеристик общего имущества собственников Дома. При согласовании размера платы за содержание Помещения Стороны учитывали индивидуальные характеристики общего имущества Дома, и исходили из его нестандартности, сложности, а также рисков и ответственности Управляющего при оказании услуг, выполнении работ по настоящему Договору.
4.3.1. В случае отсутствия ежегодного изменения платы за содержание помещения общим собранием собственников помещений, Управляющий вправе не чаще одного раза в год производить индексацию размера платы за содержание Помещения, а также размера платы за дополнительные работы, услуги по содержанию общего имущества в доме на индекс потребительских цен в г. Москве на жилищно-коммунальные услуги, рассчитываемый уполномоченным органом за каждый предыдущий год, при этом подписание дополнительного соглашения к договору и принятие общим собранием собственников дополнительного решения о размере платы, определяемом в порядке индексации, не требуется. 
При этом, если в течение двух и более лет подряд размер платы за содержание Помещения не изменялся по решению общего собрания собственников помещений МКД и не индексировался Управляющим, Управляющий вправе в порядке, установленном настоящим пунктом, произвести индексацию размера платы за содержание Помещения за любой истекший период, в течение которого размер платы не изменялся. 
Владелец уведомляется о произведённой индексации в платежном документе за месяц, в котором произошла такая индексация.
4.3.2. Стороны согласовали условие, устанавливающее порядок (механизм) определения платы (индексацию), поэтому изменение суммы платы в случае индексации не требует внесения соответствующих изменений в договор.
4.4. Плата за содержание Помещения и коммунальные услуги вносится Владельцем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за истекшим, на основании платежных документов, представленных Управляющим. Управляющий предъявляет платежные документы до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за истекшим, путем их вложения в почтовые ящики Владельца в Доме или путем направления по адресу электронной почты Владельца, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора или путем размещения платежного документа в Мобильном приложении Управляющего, а в установленных законодательством случаях – путем размещения в официальной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. В отношении Владельца – юридического лица моментом совершения безналичного платежа признается дата зачисления средств на расчетный счет Управляющего.
4.5. В платежный документ, помимо сведений, размещаемых в соответствии с требованиями действующего законодательства, Управляющий вправе включать суммы задолженности Владельца по возмещению расходов Управляющего на оплату государственных пошлин, юридических услуг, иных судебных расходов по требованиям Управляющего к Владельцу, а также дополнительные услуги Управляющего и иные целевые взносы.
4.6. Размер платы за Помещение и коммунальные услуги может изменяться в случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги и/или вступления в силу норм и правил, которые влекут изменение размера платежей.
Управляющий применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.
4.7. Оплата за услуги связи (телефон, Интернет), эфирное и кабельное телевидение не входит в стоимость услуг по Договору.
4.8. Неиспользование Помещения Владельцем не является основанием для невнесения платы за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества Дома, иных платежей по Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Управляющий несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Доме в порядке, установленном законодательством.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 3 (Три) месяца. После окончания каждого очередного срока действия Договор считается продленным на тот же срок в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством. Количество пролонгаций Договора не ограничено. 
При условии утверждения условий Договора общим собранием собственников помещений срок действия Договора составляет 1 (Один) год с момента его подписания. После окончания каждого очередного срока действия Договор считается продленным на тот же срок в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством. Количество пролонгаций Договора не ограничено.
Основания для внесения платы за Помещение и коммунальные услуги Владельцем возникают в соответствии с действующим законодательством, при этом заключение настоящего Договора позднее даты возникновения указанных выше обязанностей Владельца не освобождает Владельца от их исполнения.
6.2. Расторжение и изменение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным законодательством. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Владельца по оплате оказанных Управляющим услуг и работ.
6.3. По требованию Управляющего Договор может быть расторгнут по решению суда, если общее собрание собственников не примет решение по какому-либо вопросу, вынесенному на рассмотрение Управляющим, в частности, по вопросу о размере платы за помещение в предусмотренном п. 4.3 Договора случае, о размере взноса в фонд капитального ремонта, о проведении текущего ремонта, о составе работ и услуг по содержанию общего имущества, о пользовании общим имуществом третьими лицами, о наделении Управляющего необходимыми для исполнения решений общего собрания собственников полномочиями.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все споры по искам Управляющего, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом города Москвы, если дело подведомственно арбитражному суду, а в случае, если гражданское дело подведомственно суду общей юрисдикции, споры по искам Управляющего подлежат рассмотрению Никулинским районным судом города Москвы или Мировым судьей судебного участка №178 района Раменки г. Москвы, если  дело подсудно мировому судье, в том числе по заявлениям о вынесении судебного приказа.
Иски Владельца (гражданина) о защите прав могут быть предъявлены по его выбору, в том числе в суд в соответствии с подсудностью, установленной законодательством.
7.2. Любые письменные уведомления Управляющий вправе по своему усмотрению направлять Владельцу следующим способом: путем размещения уведомления на стенде в подъезде Дома, где находится Помещение, или путем вложения уведомления в почтовый ящик Владельца в Доме, или путем направления по почте или курьером по адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, или путем направления по адресу электронной почты Владельца, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора или в письменном заявлении Владельца. Иные способы уведомления применяются, если они установлены в качестве обязательных способов уведомления нормативными актами или Договором.


8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеют одинаковую юридическую силу. 
8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
8.3. Приложение:
I. Перечень Помещений в Доме, принадлежащих Владельцу.
II. Расчет стоимости услуг/работ.
III. Перечень услуг/работ.
IV.Требования к качеству оказываемых коммунальных услуг и порядок изменения размера оплаты услуг Управляющего при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
V. Состав общего имущества Дома.
VI. Сведения о приборах учета (ПУ)
VII. Акты разграничения эксплуатационной ответственности:
Акт разграничения эксплуатационной ответственности системы отопления;
Акт разграничения эксплуатационной ответственности домофонной связи;
Акт разграничения эксплуатационной ответственности системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического водяного пожаротушения;
Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной системы автоматической пожарной сигнализации с блоком разветвительно-изолирующим;
Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной системы автоматической пожарной сигнализации;
Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной и безадресной систем автоматической пожарной сигнализации;
Инструкция выполнения работ по системам автоматической противопожарной защиты и порядок приема их в эксплуатацию;
Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок напряжением до 1000В;
Акт разграничения эксплуатационной ответственности системы канализации;
Акт разграничения эксплуатационной ответственности системы вентиляции;
Акт разграничения эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности) сторон по системе водоснабжения.
VIII. Информация о дополнительных услугах/работах по договору.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Владелец: 

















_____________________/______________/

	Управляющий:
ООО «СМАРТ ЮГО-ЗАПАД»
Адрес юридического лица: 119330, Москва г, 
Мосфильмовская ул., д. 70, помещ. 487/5П 
ИНН: 9729407376
КПП: 772901001
р/с: 40702810300800000096
в БАНК ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
E-mail: smart@dsinv.ru


Генеральный директор




_________________________/А.С. Иванов/
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору управления многоквартирным домом 
по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3
 от «    » _________ 2025 г.

I. Перечень помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г. Москва, г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3, принадлежащих Владельцу

		Наименование
	№ пом.
по БТИ
	Этаж
	Площадь (без летних помещений), кв. м.
	Документ
(Основание владения)
	Дата

	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 




	



	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.










































II. Расчет стоимости услуг/работ


	в многоквартирном доме
по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.
	

	№п/п
	Наименование работ и услуг
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади 
рублей в месяц

	Базовый перечень работ/услуг по содержанию общего имущества МКД

	1.
	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций   (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома
	 

	 
	Работы, выполняемые в отношении фундаментов 
	33,99

	
	Работы, выполняемые в подвалах/паркингах
	

	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме 
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий 
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок 
	

	
	Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций, предназначенных для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома
	

	2.
	 Содержание и текущий ремонт оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома
	 

	 
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
	56,66

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и насосных станций
	

	
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения 
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов)                                                                                                                                                                         
	

	
	Работы, выполняемые для обеспечения требований пожарной безопасности
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта системы домофонной связи
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта СКУД
	

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта систем видеонаблюдения                                                  
	

	
	Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению инженерно-технических систем и иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома
	

	
	Обслуживание газовых котельных, входящие в состав общего имущества
	

	
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения
	

	3.
	Работы и услуги по содержанию мест общего пользования и иного общего имущества
	 

	 
	Содержание помещений, входящих в состав общего имущества (уборка внутренних помещений, подземного паркинга)
	64,91

	
	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	

	
	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года
	

	
	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (уборка придомовой территории)
	

	
	Работы выполняемы в целях надлежащего содержания помещений временного хранения мусора на жилых этажах. Вынос мусора из помещений временного хранения мусора на жилых этажах.
	

	
	Работы по озеленению придомовой территории и мест общего пользования
	

	
	Работы по благоустройству придомовой территории и мест общего пользования
	

	
	Вывоз снега
	

	4.
	Комендантская служба
	10,80

	5.
	Работы и услуги по управлению многоквартирным домом
	17,80

	6.
	Обслуживание зон отдыха на кровле и пешеходных переходов («парящие» мосты)  
	7,16

	ИТОГО стоимость для всех видов помещений, в том числе НДС
	191,32

	

	7.
	Коммунальные ресурсы/услуги в целях содержания общего имущества Дома**:
	определяется Управляющим на основании норм действующего законодательства и решений общего собрания Дома при их принятии по вопросу

	
	холодная вода 
	

	
	отведение сточных вод
	

	
	электрическая энергия
	

	8.
	Плата по обращению с твердыми коммунальными отходами*
	определяется на основании норм действующего законодательства

	9.
	Коммунальные услуги для индивидуального потребления в Помещении*** и отопление общего имущества Дома
	по факту потребления

	
	

	Содержание и обслуживание дополнительной инфраструктуры МКД

	10.
	Услуга по уборке машиномест в паркинге (для машиномест)
	16,38

	11.
	Сбор, вывоз и утилизация строительного мусора, не являющегося твердыми коммунальными отходами (для жилых помещений и офисов) ****
	366,00 для жилых помещений/
610,00 для встроенных коммерческих помещений, 
для жилых помещений с отделкой 132,00

	
Примечание к расчету:

	1. Коммунальные услуги для индивидуального потребления в Помещении рассчитываются по показаниям индивидуальных приборов учета. 

	2. Объем коммунальных ресурсов/услуг в целях содержания общего имущества Дома рассчитывается по показаниям общедомовых приборов учета.

	3. Тарифы на Коммунальные услуги утверждаются Постановлением Правительства г. Москвы.

	4. Изменение тарифов на Коммунальные услуги не является изменением условий Договора управления.

	5. В случае отсутствия показаний приборов учета, расчет за коммунальные услуги производится по нормативам потребления.

	6. Стоимость услуг/работ рассчитана с учетом  нормы прибыли Управляющего 

	7. Стоимость услуг/работ указана с учетом НДС.

	8. Управляющая компания оказывает услуги по обслуживанию МКД в рамках общего утвержденного тарифа, отраженного в квитанции. 
УК вправе перераспределять расходы (статьи расходов) между работами и услугами внутри итогового тарифа по обслуживанию МКД, если при этом данное перераспределение не повлечет снижение качества оказания услуг (работ).

	9. * Обеспечение вывоза твердых коммунальных отходов отнесено к числу коммунальных услуг Управляющего с даты вступления в силу соответствующих требований законодательства РФ. При этом, размер платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет рассчитываться на основе тарифов и нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов.
10. ** Если иной порядок не следует из и действующего законодательства.
11. *** Коммунальные услуги для индивидуального потребления не подлежат оказанию в случае принятия решения общим собранием собственников помещений в Доме о заключении собственниками жилых помещений прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями и в иных установленных законодательством случаях. 
12. **** Дополнительная плата за дополнительную услугу сбора, вывоза и утилизации отходов от текущего ремонта помещений и строительного мусора, не являющегося твердыми коммунальными отходами, вносится однократно в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания передаточного акта, составления одностороннего акта о передаче объекта долевого строительства или иного документа о передаче помещения (жилые помещения и офисы) в многоквартирном доме, период оказания услуги - 3 года с даты начала управления многоквартирным домом.





		Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.



	
	






















































Ш. Перечень услуг/работ
в многоквартирном доме 
по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.

	 
	
	 

	№  п/п
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг

	1.
	 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций   (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома

	 
	Работы, выполняемые в отношении фундаментов 
Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений.
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали.
При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.         
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

	
	Работы, выполняемые в подвалах 
Проверка температурно-влажностного режима подвальных/паркинговых помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. 
Проверка технического состояния помещений подвалов/паркингов, расположенных в них приямков, входов в подвалы/паркинги и принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение помещений, а также мер, обеспечивающих их санитарное состояние в соответствии с нормативными требованиями.
Контроль за состоянием дверей, ворот подвалов/паркингов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

	
	 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
Выявление отклонений планировки помещений от проектных решений, несанкционированного изменения конструктивного решения, наличия деформаций, образование трещин, наличие следов коррозии закладных элементов и арматуры, нарушения теплоизоляционных и гидроизоляционных свойств, неисправности водоотводящих систем.
Выявление деформаций каменной кладки, наличия и характера трещин, выветривания швов, отклонение от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.
В случае выявления дефектов - детальное обследование поврежденных конструкций (в том числе с привлечением специализированных организаций), определение причин повреждений и проведение мероприятий по приведению конструкций в проектное положение.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме 
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, отсутствие трещин и сколов, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	4 раза в год
(1 раз в квартал)

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
Выявление нарушений условий эксплуатации, в т.ч. превышение предельно допустимой нагрузки на перекрытия и покрытие, несанкционированное изменение конструктивного решения, выявление трещин и сколов.
Выявление наличия, характера и величины трещин в перекрытиях, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры.
Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев, нарушения защитных слоев отделки  по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию, нарушения целостности отделки - устранение выявленных нарушений.
	2 раза в год

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу
Проверка состояния основания, поверхностного слоя.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости, но не реже 1 раз в год

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости и несущей способности, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали.
Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона.
Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами.
Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости, но не реже 1 раз в год 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий 
Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин.
Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне.
Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости, но не реже 1 раз в год 

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

Проверка кровли на отсутствие протечек, в т.ч. методом пролива.
Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше.
Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока.
Проверка состояния парапетов и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных элементов на эксплуатируемых крышах.
Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на технических этажах.
Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. Устройство систем снегозадержания.
Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий.
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.
Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи.
Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами.                                                                                                       Проверка и при необходимости восстановление тротуарной плитки (брусчатки) на эксплуатируемой кровле.
Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель.
Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей.
При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях.
Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Выявление дефектов отделки лестниц (потолки, стены, марши и площадки), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков.
Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.).
Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках.
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами.
Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы).
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
Очистка и помывка фасадов и остекления.   
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок 
Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения инженерных коммуникаций .
Проверка звукоизоляции и огнезащиты.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

	
	Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций, предназначенных для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома.
	ежедневно

	2.
	 Содержание и текущий ремонт оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем.
Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки.
Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них.
Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений.
Проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения.
Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления.
Сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха.
Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости, но не реже 2 раза в год

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и насосных станций 
Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах.
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования.
Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	ежедневно по мере необходимости

	
	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек.
Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

	
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах).
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем.
Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.).
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.
Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации.
Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	ежедневно по мере необходимости

	
	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
 Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) 
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления.
Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки).
Удаление воздуха из системы отопления.
Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения.
	1 раз в 3 года

	
	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.
	2 раза в год, по мере необходимости

	
	Осмотр электрощитовых и лифтовых холлов.
	ежедневно

	
	Осмотр этажных электрощитов и протяжка контактных соединений.
	1 раз в месяц

	
	Протяжка контактов в электрощитовых.
Замена ламп и оборудования.
	по мере необходимости

	
	 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) 
Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта.
Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов).
Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов).
Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.                                                                                                                                                                                          
	ежедневно

	
	Страхование лифтов.
	1 раз в год

	
	Работы, выполняемые для обеспечения требований пожарной безопасности. 
Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения.
	ежедневно

	
	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния систем пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта системы домофонной связи.
Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений.
Проверка подачи команды открытия на запирающие устройства.
Выборочная проверка работоспособности оконечных устройств.
Проверка работоспособности модульных вызывных панелей.
Проверка качества голосовой и видеосвязи.
Проверка выходных напряжений  системных блоков питания.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц

	
	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно (при наличии).
Профилактика механических элементов  пультов охраны/консьержей.                    
Удаление пыли из шкафов коммутации (ШК).
Контроль правильности программирования режимов работы.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта СКУД.
Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений.
Подстройка запирающих устройств.
Проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей.
Проверка экстренной разблокировки дверей при пожаре (без фактической разблокировки запирающих устройств).
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Резервное копирование данных.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц

	
	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Удаление пыли из корпусов контроллеров.
Контроль правильности программирования режимов работы.

	по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта систем видеонаблюдения.                                                          
Внешний осмотр видеоконтрольных устройств (видеорегистраторы, компьютеры):
- проверка надежности установки прибора;
- чистка корпуса от загрязнений;
- проверка технического состояния блока питания (резервного);
- проверка исправности органов управления;
- контроль исправности элементов индикации;
- проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;
- проверка надежности разъемных соединений.
Внешний осмотр видеокамер:
- проверка надежности крепления видеокамеры;
- устранение загрязнений корпуса камеры;
- устранение механических повреждений корпуса;
- проверка исправности органов управления;
- проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств;
- проверка надежности электрических соединений.
Проверка конфигурации зоны обнаружения и чувствительности видеокамер.
Проверка правильности установки видеокамеры.
Контроль площади охраняемой зоны и чувствительности видеокамеры.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц

	
	Проверка питания приборов от сети переменного тока и резервного блока  питания.
Проверка хранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно.
Измерение электрических параметров устройств:
- потребляемого тока  от резервного источника питания;
- потребляемой мощности от сети переменного тока.
Контроль правильности программирования режимов работы.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

	
	Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению инженерно-технических систем и иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома.
	ежедневно

	
	    Обслуживание газовых котельных, входящие в состав общего имущества.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта газовых котельных:
	

	
	Поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях;
Поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с графиком регулирования температуры воды в системе отопления;
Поддержание требуемого давления в подающем и обратном трубопроводах системы;
Поддержание требуемой температуры и давления воды на горячее водоснабжение в соответствии с установленными нормами;
контроль давления газа в газопроводе в помещении котельной
	Ежедневно (круглосуточно)

	
	Химическая подготовка воды
	1 раз в месяц

	
	Проведение промывки гидропневматическим или химическим способом для удаления скопившейся грязи и накипи.
Периодическая проверка и очистка дымовых труб
Проверка молниезащиты, работы защитного заземления с занулением.
	1 раз в год

	
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
	Ежедневно (круглосуточно)

	3.
	 Работы и услуги по содержанию мест общего пользования и иного общего имущества

	 
	Содержание помещений, входящих в состав общего имущества
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей
Мытье пола в тамбурах, холлах, коридорах, галереях, лифтовых площадках нижних 2-х этажей
Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов
Мытье пола кабины лифта
Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов).
	ежедневно

	
	Мытье пола в тамбурах, холлах, коридорах, галереях, лифтовых площадках выше 2-го этажа
	по мере необходимости, не реже 5 раз в неделю

	
	Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов.
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек.
	1 раз в неделю

	
	Работы выполняемы в целях надлежащего содержания помещений временного хранения мусора на жилых этажах. Вынос мусора из помещений временного хранения мусора на жилых этажах.
	ежедневно

	
	Мытье окон мест общего пользования (с внутренней стороны)
	2 раза в год

	
	Работы по уходу за озеленением придомовой территории и мест общего пользования
	по мере необходимости

	
	Работы по благоустройству придомовой территории и мест общего пользования
	по мере необходимости

	
	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества.
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

	
	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года
Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см.
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см.
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова).
Очистка придомовой территории от наледи и льда.
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома.
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	ежедневно по мере необходимости

	
	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории;
Подметание и уборка придомовой территории.
Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома.
Уборка и выкашивание газонов.
Прочистка ливневой канализации.
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	ежедневно по мере необходимости

	
	Промывка мусорных урн.
	1 раз в неделю

	
	Вывоз снега
	по мере необходимости

	4
	Комендантская служба
	5 дней в неделю (пн.-пт.)

	5
	Работы и услуги по управлению многоквартирным домом
	5 дней в неделю (пн.-пт.)

	6
	Обслуживание зон отдыха на кровле и пешеходных переходов («парящие» мосты)  
	Ежедневно

	7
	Коммунальные услуги для индивидуального потребления в Помещении: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение
	Ежедневно (круглосуточно) (услуги отопления предоставляются в отопительный период, установленный законодательством)

	8
	Коммунальные услуги в целях содержания общего имущества Дома: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение
	Ежедневно (круглосуточно) 

	9
	Услуга по уборке машиномест в паркинге (для машиномест)
	еженедельно






	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.









IV. Требования к качеству оказываемых коммунальных услуг
и порядок изменения размера оплаты услуг Управляющего
при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
 превышающими установленную продолжительность 
в многоквартирном доме 
по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.

	Требования к качеству коммунальных услуг
	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества
	Условия изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества

	1. Холодное водоснабжение

	1.1. Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года
	Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды:
а) 8 часов (суммарно) в течение одного месяца;
б) 4 часа единовременно (в том числе при аварии)
	За каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды – размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом примечания 1

	1.2. Постоянное соответствие состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам:
нарушение качества не допускается
	Отклонение состава и свойств холодной воды от действующих санитарных норм и правил не допускается
	При несоответствии состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам – плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)

	1.3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора:
а) в многоквартирных жилых домах:
- не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см);
- не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см);
б) у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв.см)
	Отклонение давления не допускается
	За каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды:
а) при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%;
б) при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качество (независимо от показаний приборов учета)

	2. Горячее водоснабжение

	2.1. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора:
а) не менее 60°С для открытых систем централизованного теплоснабжения;
б) не менее 50°С для закрытых систем централизованного теплоснабжения;
в) не более 75°С для любых систем теплоснабжения
	Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбор:
а) в ночное время (с 23 до 6 часов) не более чем на 5°С;
б) в дневное время (с 6 до 23 часов) не более чем на 3°С
	а) за каждые 3°С снижения температуры свыше допустимых отклонений – размер платы снижается на 0,1% за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности превышения;
б) при снижении температуры горячей воды ниже 40°С – оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду

	2.2. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды действующим санитарным нормам и правилам
	Отклонение состава и свойств горячей воды от действующих санитарных норм и правил не допускается
	При несоответствии состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)

	2.3. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора:
- от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см) до  0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см)
	Отклонение давления не допускается
	За каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды:
а) при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%;
б) при давлении отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) 

	3. Водоотведение

	3.1. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года
	Допустимая продолжительность перерыва водоотведения: 
а) не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца;
б) 4 часа единовременно (в том числе при аварии)
	За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или, при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом примечания 1

	4. Электроснабжение

	4.1 Бесперебойное круглосуточное  электроснабжение в течение года
	Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения:
а) 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания;
б) 24 часа – при наличии одного источника питания
	За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или, при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом примечания 1

	4.2. Постоянное соответствие напряжения, частоты действующим федеральным стандартам
	Не допускается
	За каждый час периода снабжения электрической энергией, не соответствующей установленному стандарту (суммарно за расчетный период) – размер платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или, при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом примечания 1

	5. Отопление

	5.1. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода
	Допустимая продолжительность перерыва отопления:
а) не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца;
б) не более 16 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от нормативной до 12°С;
в) не более 8 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 до 10°С;
г) не более 4 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 до 8°С
	За каждый час превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом примечания 1

	5.2. Обеспечение температуры воздуха:
а) в жилых помещениях не ниже +18°С (в угловых комнатах +20°С);
б) в других помещениях – в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000 Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0 до 5 часов) – не более 3°С. Допустимое превышение нормативной температуры – не более 4°С
	Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается
	За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении от указанной в настоящем пункте (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается:
а) на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры;
б) на 0,15% за каждый градусотклонения при определении платы исходя из нормативов потребления

	5.3 Давление во внутридомовой системе отопления:
а) с чугунными радиаторами – не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см)
б) с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1,0 МПа (10 кгс/кв.см);
в) с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) выше статического давления, требуемого для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем
	Отклонение давления более установленных значений не допускается
	За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)  



Права и обязанности Управляющего, связанные с предоставлением коммунальных услуг:
1.  Управляющий обязан проводить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также проводить проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки (в случаях, когда снятие показаний таких приборов учета и распределителей осуществляют потребители).
Указанные проверки должны проводиться не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении Владельца, то не чаще 1 раза в 6 месяцев.
При непредставлении Владельцем Управляющему показаний индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в течение 6 месяцев подряд Управляющий не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня истечения указанного 6-месячного срока, обязан провести проверку и снять показания прибора учета.
Проверка, если для ее проведения требуется доступ в жилое или нежилое помещение Владельца, осуществляется в следующем порядке:
а) Управляющий направляет Владельцу способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения, или вручает под роспись письменное извещение с предложением сообщить об удобных для Владельца дате (датах) и времени допуска Управляющего для совершения проверки и разъяснением последствий бездействия Владельца или его отказа в допуске Управляющего к приборам учета;
б) Владелец обязан в течение 7 календарных дней со дня получения указанного извещения сообщить Управляющему способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения Управляющим, об удобных для Владельца дате (датах) и времени в течение последующих 10 календарных дней, когда Владелец может обеспечить допуск Управляющего в занимаемое им жилое или нежилое помещение для проведения проверки. Если Владелец не может обеспечить допуск Управляющего в занимаемое им жилое помещение по причине временного отсутствия, то он обязан сообщить Управляющему об иных возможных датах (дате) и времени допуска для проведения проверки;
в) при невыполнении Владельцем обязанности, указанной в подпункте "б" настоящего пункта, Управляющий повторно направляет Владельцу письменное извещение в порядке, указанном в подпункте "а" настоящего пункта, а Владелец обязан в течение 7 календарных дней со дня получения такого извещения сообщить Управляющему способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения исполнителем, информацию, указанную в подпункте "б" настоящего пункта;
г) Управляющий в согласованные с Владельцем в соответствии с подпунктом "б" или "в" настоящего пункта дату и время обязан провести проверку и составить акт проверки и передать один экземпляр акта Владельцу. Акт проверки подписывается Управляющим и Владельцем, а в случае отказа Владельца от подписания акта - исполнителем и двумя незаинтересованными лицами;
д) если Владелец не ответил на повторное уведомление Управляющего либо два и более раза не допустил Управляющего в занимаемое им жилое или нежилое помещение в согласованные Владельцем дату и время и при этом в отношении Владельца, проживающего в жилом помещении, у Управляющего отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом помещении, Управляющий составляет акт об отказе в допуске к прибору учета. Акт об отказе в допуске Управляющего к приборам учета, расположенным в жилом или в нежилом помещении Владельца, подписывается Управляющим и Владельцем, а в случае отказа Владельца от подписания акта – Управляющим и двумя незаинтересованными лицами. В акте указываются дата и время прибытия Управляющего для проведения проверки, причины отказа Владельца в допуске Управляющего к приборам учета (если Владелец заявил исполнителю о таких причинах), иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии) Владельца, препятствующих Управляющему в проведении проверки. Управляющий обязан передать один экземпляр акта Владельцу;
е) Управляющий обязан в течение 10 дней после получения от Владельца, в отношении которого оставлен акт об отказе в допуске к прибору учета, заявления о готовности допустить Управляющего в помещение для проверки провести проверку, составить акт проверки и передать 1 экземпляр акта Владельцу. Акт проверки подписывается Управляющим и Владельцем, а в случае отказа Владельца от подписания акта – Управляющим и двумя незаинтересованными лицами.
2)  Управляющий вправе ограничить или приостановить предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления Владельца в случае:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;
б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости;
в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования Владельца к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения;
г) использования Владельцем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, - с момента выявления нарушения;
д) получения Управляющим предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания о неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего органа.
3) Управляющий ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом Владельца, в случае:
а) неполной оплаты Владельцем коммунальной услуги - через 30 дней после письменного предупреждения (уведомления) Владельца в порядке, указанном в настоящем разделе;
б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в Доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) Владельца.
Под неполной оплатой Владельцем коммунальной услуги понимается наличие у Владельца задолженности по оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги.
4) Управляющий в случае неполной оплаты Владельцем коммунальной услуги вправе после письменного предупреждения (уведомления) Владельца-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке:
а) Управляющий в письменной форме направляет Владельцу-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня передачи Владельцу указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление) доводится до сведения Владельцу путем вручения ему под расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения);
б) при непогашении Владельцем-должником задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока Управляющий при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги с предварительным (за 3 суток) письменным извещением потребителя-должника путем вручения ему извещения под расписку;
в) при отсутствии технической возможности введения ограничения в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении 30 дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги Управляющий приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления и холодного водоснабжения - с предварительным (за 3 суток) письменным извещением Владельца-должника путем вручения ему извещения под расписку.
Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней со дня устранения причин ограничения или приостановления оказания услуг, в том числе со дня полного погашения задолженности или заключения соглашения о порядке погашения задолженности, если Управляющий не примет решение возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего момента.
5) В случае отсутствия индивидуальных или иных (общих (квартирных), комнатных) относящихся к Помещению приборов учета (далее – «ИПУ») на дату заключения Договора обратиться к Управляющему с письменным заявлением о вводе ИПУ в эксплуатацию немедленно после их установки. Управляющий не позднее месяца, следующего за датой установки ИПУ и получения письменного заявления от Владельца, проверяет правильность монтажа ИПУ и устанавливает пломбы, оформляет акт ввода ИПУ в эксплуатацию с указанием первоначальных показаний ИПУ. Акт подписывается Управляющим и Владельцем. 
В случае, если Управляющий не имеет доступа к ИПУ по какой-либо причине, своевременно и самостоятельно снимать показания ИПУ и в период по 10 (Десятое) число каждого месяца (по результатам прошедшего месяца) предоставлять эти показания Управляющему. Показания ИПУ предоставляются одним из владельцев Помещения или нанимателем (арендатором) в соответствии с согласованными ими порядком. Управляющий вправе самостоятельно снимать показания ИПУ, расположенных за пределами Помещения, а также в порядке, установленном нормативными актами и Договором, снимать показания ИПУ, расположенных в Помещении.
6) В случае перерывов в предоставлении коммунальных услуг, превышающих установленную продолжительность, плата за коммунальные услуги, при отсутствии индивидуальных или коллективных приборов учета, снижается на размер стоимости не предоставленных коммунальных услуг. Объем (количество) не предоставленного коммунального ресурса рассчитывается исходя из норматива потребления коммунальной услуги, количества потребителей (для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения) или общей площади (для отопления) жилых помещений, а также времени не предоставления коммунальной услуги.
7) Перерыв электроснабжения (пункт 4.1 таблицы) не допускается, если он может повлечь отключение насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.
8)  Требования пункта 5.2 таблицы применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при проектировании системы отопления и при условии выполнения обязательных мер по утеплению помещений.
9) Установление факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354) в следующем порядке.
Управляющий обязан зарегистрировать в электронном и (или) бумажном журнале регистрации таких фактов дату, время начала и причины нарушения качества коммунальных услуг (если они известны Управляющему). Если исполнителю такие причины ему неизвестны, то он обязан незамедлительно принять меры к их выяснению.
В течение суток с момента обнаружения указанных фактов Управляющий обязан проинформировать Владельца о причинах и предполагаемой продолжительности нарушения качества коммунальных услуг.
Дату и время возобновления предоставления Владельцу коммунальных услуг надлежащего качества Управляющий обязан зарегистрировать в электронном и (или) бумажном журнале учета таких фактов.
При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги Владелец уведомляет об этом Управляющего.
Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги может быть сделано Владельцем в письменной форме или устно (в том числе по телефону) и подлежит обязательной регистрации. При этом Владелец обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения, где обнаружено нарушение качества коммунальной услуги, и вид такой коммунальной услуги. Сотрудник Управляющего обязан сообщить Владельцу сведения о лице, принявшем сообщение Владельца (фамилию, имя и отчество), номер, за которым зарегистрировано сообщение, и время его регистрации.
В случае если Управляющему известны причины нарушения качества коммунальной услуги, он обязан немедленно сообщить об этом обратившемуся Владельцу и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации сообщений.
В случае если Управляющему не известны причины нарушения качества коммунальной услуги он обязан согласовать с Владельцем дату и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги. 
Время проведения проверки в случаях, указанных в настоящем пункте, назначается не позднее 2 часов с момента получения от Владельца сообщения о нарушении качества коммунальной услуги, если с Владельцем не согласовано иное время. Отклонение от согласованного с Владельцем времени проведения проверки допускается в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе в связи с нарушениями (авариями), возникшими в работе внутридомовых инженерных систем и (или) централизованных сетей инженерно-технического обеспечения. При этом Управляющий обязан незамедлительно с момента, когда стало известно о возникновении таких обстоятельств, до наступления согласованного с Владельцем времени проведения проверки уведомить его о возникших обстоятельствах и согласовать иное время проведения проверки любым доступным способом.
По окончании проверки составляется акт проверки.
Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения качества коммунальной услуги, то в акте проверки указываются дата и время проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги, использованные в ходе проверки методы (инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начала нарушения качества коммунальной услуги.
Если в ходе проверки факт нарушения качества коммунальной услуги не подтвердится, то в акте проверки указывается об отсутствии факта нарушения качества коммунальной услуги.
Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц, участвующих в проверке, подписывается такими лицами (их представителями), 1 экземпляр акта передается Владельцу (или его представителю), второй экземпляр остается у Управляющего, остальные экземпляры передаются заинтересованным лицам, участвующим в проверке.
При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от подписания акта проверки такой акт подписывается другими участниками проверки и не менее чем 2 незаинтересованными лицами.
Любой заинтересованный участник проверки вправе инициировать проведение экспертизы качества коммунальной услуги.
Расходы на проведение экспертизы, инициированной Владельцем, несет Управляющий. Если в результате экспертизы, инициированной Владельцем, установлено отсутствие факта нарушения качества коммунальной услуги, то Владелец обязан возместить Управляющему расходы на ее проведение.
Если ни один из заинтересованных участников проверки не инициировал проведение экспертизы качества коммунальной услуги, но при этом между Владельцем и Управляющим существует спор относительно факта нарушения качества коммунальной услуги, то определяются дата и время проведения повторной проверки с участием приглашенных исполнителем представителей государственной жилищной инспекции Российской Федерации, представителей общественного объединения потребителей. В этом случае в акте проверки должны быть указаны дата и время проведения повторной проверки.
Акт повторной проверки подписывается помимо заинтересованных участников проверки также представителем государственной жилищной инспекции в Российской Федерации и представителем общественного объединения потребителей. Указанным представителям исполнитель обязан передать по 1 экземпляру акта повторной проверки. 









	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.
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V. Состав общего имущества Дома
по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3. 

	№

	Наименование элемента общего имущества
	Параметры, описание(материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Характеристика состояния общего имущества

	
	I. Помещения общего пользования

	1
	Помещения общего пользования (без учета лестничных маршей ,тех. помещений, коридоров и вестибюлей)
	Количество – 3 шт. (колясочные, образовательный центр, бьюти-центр)
Площадь пола – 60.56 м2
Материал пола:  Ковролин серый АСТРА 78. НЕВА ТАФТ, Коммерческое напольное покрытие КОВРОЛИН PROMINENT. Цвет (приближен к RAL D2 220 70 10 Mohairbleugrau), Керамогранит 600x1200мм. 9мм Atlas Concorde Empire Calacatta Black. КМО. Арт. 610010002188
Пешеходный переход (эксплуатируемая терраса) – 348, 5 кв.м.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  

	2
	Лестничные площадки
	Количество – 220  шт.
Площадь пола – 774,59 м2
Материал пола – Керамогранитная плитка с противоскользящей поверхностью, Керамогранит
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  

	3
	Лестницы
	Количество лестничных маршей –  220 шт.
Материал лестничных маршей – монолитный железобетон. Отделка- керамогранитная плитка с противоскользящей поверхностью, Керамогранит 
Лестничная площадка – материал монолитный железобетон.. Отделка -  Керамогранитная плитка 
Материал ограждения –  Нержавеющая сталь
Площадь маршей лестниц – 1438,52 м2
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  

	4
	Лифтовые  шахты
	Количество лифтовых шахт – 7 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  

	5
	МОПы: Коридоры, лифтовые холлы ( + вестибюли)
	Количество – 98 шт коридоры, 74 шт ЛХ
Площадь пола – 3417,27 м2 - ЛХ и 15982,4 м2 - Коридор
Материал пола – керамогранит Atlas Concorde Empire Calacatta Black матовый 60х120см, 9 мм Арт. 610010002188 (ЛХ) и Керамогранит Эстима ТЕ00 600х1200х10 Непол. Рект. КМ0 (Коридор)
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  

	6
	Технические этажи (техническое пространство). Подвал.
	Площадь пола – 740,8 м2
Материал пола – Обмазочная гидроизоляция Ceresit CL 51 или аналог с заводом на стену 200мм - 2 слоя
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  

	7
	Помещения Мусорокамера
	Количество – 50 шт
Площадь пола – 117,51м2
Материал пола – Керамическая плитка 300х300х10
	

	8
	Санузлы, лапомойки 1 этаж, 25 эт, 27 эт и 50 эт
	Количество – 4 шт
Площадь –, 5,05 м2 - 1й этаж, 4,2 м2 - 50 эт
Материал - Керамический гранит Эстима TE00 600x1200x10 Непол.Рект. КМ0 
	

	9
	Помещения на кровле здания (АИТ, м/пом. Лифтов, электрощитовая)
	Количество –2 шт. 
Площадь пола: 
Машинное помещение – 93,7 кв.м
АИТ – 87,8 кв. м; 
Материал пола – керамическая плитка
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  

	
	II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома

	10
	Фундаменты
	Вид фундамента – Железобетонная монолитная 
фундаментная плита
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  

	11
	Стены и перегородки внутри подъездов (входные группы – 1 этаж)
	Количество подъездов – 1 шт.
Площадь стен в подъездах – 449,85м2
Материал отделки стен: Керамогранит  Керамогранит Surface Lab "Kerama Marazzi" GRМ231C1774R6 / 1200х2740(3000)х6мм (коричневый) и Керамогранит  Surface Lab "Kerama Marazzi" GRM231C1874R6 / 1200х2740(ЗООО)х6мм (светлый) и Керамогранит  Laminam СL.CL.NRA.NT / 1000x3000x3.5мм КМ0 и Керамогранит 600x1200 черный - 9 мм. Atlas Concorde Empire Calacatta Black. КМО. Арт. 610010002188
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  

	12
	Стены и перегородки внутри помещений общего пользования
	Площадь стен 27 эт – 404,56 кв. м 
Материал стен и перегородок – газобетонный блок, железобетонные конструкции.
Материал отделки стен: 
Шпаклевка гипсовая универсальная Knauf Фуген
Surface Lab "Kerama Marazzi" SG072100R6 / 1200х3200х6мм (Сити белый). Затирка Основит, XC6 E 021
Керамический гранит Эстима TE00 60x120x10 Непол.Рект.
Surface Lab "Kerama Marazzi" SG073100R6 / 1200х3200х6мм (Сити коричневый)
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0% 
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	Наружные стены
	Материал – монолитный железобетон, ПГП, утеплитель минераловатный, модульные конструкции, керамогранитными плитами, натуральный камень, мокрый фасад (штукатурка с окраской).
Площадь – 3414,95 м2м.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Перекрытия
	Количество перекрытий этажей – 51 шт. 
Материал – Монолитный железобетон
Площадь – 53140,75 м2
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Крыши (без учета тех. помещений)
	Вид кровли – плоская эксплуатируемая
Материал плоской кровли – плитка бетонная (беговая дорожка), керамогранитная, брусчатка.
Площадь плоской кровли – 1621,65 м2
Протяженность стеклянных ограждений кровли – 256,31 м.п.
Площадь кровли подземной парковки – 9513,4 кв.м
Протяженность ограждений надземной кровли – 443,8 м.п.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Двери
	Двери 1-й этаж  – 15 шт. 
Револьверные двери 1-й этаж - 2 шт
Двери МОП и лестниц:
Двери МОП (ЛХ) – 152 шт.
Двери лестниц металлические глухие – 141 шт.
Выходы на тех этаж – 2 шт.
Выхода на эксплуатируемую кровлю (скай-парк) – 1 шт.;
Двери АИТ – 1 шт.;
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Окна
	Наружные витражи и окна коммерческих помещений (1й этаж) – 275,68 м2 (стемалит), 365,31 м2 (спк)
Площадь остекления общая - 8982,88 м2 (спк), 2322,45 м2 (стемалит), 1347,6 м2 (фр. балкон)
Оконные блоки АИТ  – 13,72 м2
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  

	
	III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
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	Лифты и лифтовое 
Оборудование, подъемник для обслуживания фасасда
	Лифты L-2, L-3, L-4, L-5
Пассажирский 
Марка - CANNY
Грузоподъёмность – 1275кг;
Лифты LFR-7
Марка - CANNY
Грузоподъёмность – 1250кг;
Лифты LFR-1, LFR-6
Грузопассажирский    
Марка - CANNY
Грузоподъёмность – 1675кг
Подъемник фасадный AST 70 LSW4B380^ 2023120341 – 1 in
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Вентиляция
	Радиальный вентилятор   125-230 В NED – 4 шт.
Вытяжная установка – 11 шт.
Вентустановка – 1 шт.
Приточная установка – 10 шт.
Приточно-вытяжная установка – 3 шт.
Вытяжной крышный вентилятор – 2 шт.
Подземная часть
Приточно-вытяжная установка с камерой смешения (системы 2В05,2П05,2В05,2П05)
AIRNED R7.1L/B1/K1/S2/F1/C2.3/V1.1.P50.R-7,5x15/H1/B1 +P/2B1/2H2/2V1.1.P50.R-4x15/2S2/2K1/2B1 – 2 шт. 
Приточно-вытяжная установка (системы 2П02,2В02)
LITENED 50-30 A.3.25-0.55x30M.R +  LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R – 1 шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 2П02.1,2В02.1)
KVR 200/1 + KVR 200/1 – 1 шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 2П02.2,2В02.2)
KVR 200/1 + KVR 200/1 – 1 шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 2П02.3,2В02.3)
LITENED 60-30 A.3.28-1.1x30M.R +  LITENED 60-30 G1.28-1.1x30.R – 1 шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 2П02.4,2В02.4)
KVR 200/1 + KVR 200/1 – 1 шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 2П02.5,2В02.5)
LITENED 50-25 A.3.25-0.55x30M.R +  LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R – 2шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 2П02.6,2В02.6)
KVR 200/1 + KVR 200/1 – 1 шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 2П02.8,2В02.8,2П02.8,2В02.8)
KVR 315/1 + KVR 315/1 – 1шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 3В04,3П04,3В04,3П04)
AIRNED-M6 L/K1/P1/S2/F1/V1.0.P50.R-4x15/H1/B1 + P/2B1/2H2/2V1.0.P50.R-3x15/2S2/2P1/2K1 – 1шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 3П02,3В02)
LITENED 60-30 A.3.31-1.1x30M.R +  LITENED 60-30 G1.28-1.1x30.R – 1 шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 3П03,3В03)
LITENED 60-30 A.3.28-1.1x30M.R +  LITENED 60-30 G1.28-1.1x30.R – 1 шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 3П03.1,3В03.1)
KVR 200/1 + KVR 200/1 – 1 шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 3П03.2,3В03.2)
LITENED 50-25 A.3.22-0.37x30M.R +  LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R – 1 шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 3П03.3,3В03.3)
KVR 200/1 + KVR 200/1 – 1 шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 3П03.4,3В03.4,3П03.4)
KVR 200/1 + KVR 200/1 – 1 шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 3П03.5,3В03.5,3П03.5)
KVR 200/1 + KVR 200/1 – 1 шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 3П03.6,3В03.6,3П03.6)
KVR 200/1 + KVR 200/1 – 1 шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 3П03.7,3В03.7,3П03.7,3В03.7)
KVR 315/1 + KVR 315/1 – 1 шт.
Приточно-вытяжная установка (системы 3П05,3В05)
LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R.REZ +  LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R.REZ – 1 шт.
Вытяжная установка (системы 4В02,В 5)
LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R.REZ – 1 шт.
Установка вытяжная (системы 4В03,В 6)
LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R.REZ – 1 шт.
Установка вытяжная (система 4В04,В 7)
LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R – 1 шт.
Установка вытяжная (система 4В05)
LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R – 1 шт.
Установка вытяжная (система 4В07,В 2)
LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R – 1 шт.
Установка приточно-вытяжная (система 4П01,4В01)
LITENED 50-30 G1.25-0.55x30.R +  LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R – 1 шт.
Установка приточная (система 4П02)
LITENED 80-50 G1.40-4x30.R.REZ – 1 шт.
Вытяжная установка (система В01.2)
AIRNED-M25 L/B1/H105/V1.1.P90.R-22x10/P5/K1/J2 – 2 шт.
Вытяжная установка (система В 01.1)
AIRNED-M25 L/B1/H105/V1.1.P90.R-22x10/P5/K1/J2 – 1 шт.
Вытяжная установка  
AIRNED-M25 L/B1/H105/V1.1.P90.R-22x10/P5/K1/J2 – 1 шт.
Приточная установка (система П01.2)
AIRNED-M25 L/K1/P1/N2.2/V1.1.P90.R-18,5x10REZ/H1/B1 – 1 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Дымовые трубы/
вентиляционные трубы
	

Дымовые трубы АИТ – 4 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Электрические вводно-распределительные устройства
	Главное распределительное устройство ГРЩ  - 1 шт.
Вводно-распределительное устройство ВРУ-3 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Светильники
	Светильник накладной Focus арт. C010CL-01B потолочный. Корпус изготовлен  из алюминия. Источник света - LED лампа GU10. Угол светораспределениия средний. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP20.
Габаритныеразмеры:Ø 60 × 130 мм. Мощность 11 W      4шт.
Светильник (встроенный) накладной. FOCUS арт. S C052CL-01B Корпус изготовлен из алюминия.Источник света - LED лампа GU10. Угол светораспределениия средний.Цветовая температура 4000 К.Степень защиты IP20. Габаритныеразмеры:Ø 52 × (120 мм). Мощность 15 W     34 шт.
Потолочный светильник Zon арт. C032CL-L12B4KLED-12W 4000 К
Габаритныеразмеры:Ø 120 × (55 мм)/ Мощность 11.4 W. Степень защиты IP 20   8 шт.
Люстра с точечными светодиодными источниками на серебристом каркасе декором из стеклянных стержней. Металл, Стекло Цвет: Хром 120 × 60 см 120W 4000 К. Степень защиты IP 20  1 шт.
Светильник трековый магнитный (на стенах) арт. 033626 Корпус изготовлен из алюминия. Источник света - LED. Мощность 20W + 16м магнитного шинопровода +соединители/заглушки + блоки. 4000К Степень защиты IP 65   6 шт.
Подвесные светильники FOCUS LEDв зоне почтовых ящиков. Бренд maytoni Степень защиты ip 20, LED 12WАртикул P075PL-01B. 4000К. Мощность 11Вт      6 шт.
Светодиодная лента RT-A80-8mm 24V Day4000К (5.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, высок.эфф.150 лм/Вт) + Профиль SL-SLIM-H7-2000 ANOD 2000x16x7мм  14,04 м.п.
Торшер ArcOsmo. 4000К Степень защиты IP 20. Мощность 25 W   1 шт.
Шинопровод магнитный накладной для встройки в нишу в стене длина 6040 мм П-конструкция. Арт. LTH20430  2 шт 
Накладной светодиодный светильник ДПО-2006 20Вт 4000K    180 шт.
Накладной светодиодный светильник GREEN RAY IL PROM 50 5000K    210 шт.
Накладной светодиодный светильник GREEN RAY IL GKH 24 MB   14 шт.
Накладной светодиодный светильник GREEN RAY IL GKH 24      294 шт.
Накладной светодиодный светильник ДСП 2201       56 шт.
Датчики движения   213 шт.
Выключатели  249 шт.
Светодиодный светильник GREEN RAY IL GKH 24 МВ 595x297 (IP20, 5700K) - 215 шт.
Светодиодный светильник GREEN RAY IL GKH 24 595x297 (IP20, 5700K) – 215 шт.
Светодиодный светильник K ДСП 2201 1265x70 (IP65, 6500K) 89 шт.
Выключатели 2 шт. 
Огонь заградительный ЗОМ ППМ А-К-220   6 шт.
Аварийный светильник OBERON 5421-7 LED 300x300 IP54  196 шт.
Светильник светодиодный ЖКХ овал ДПО-2004 8Вт 4000K IP65   282 шт.
Фасадное освещение
Светильник светодиодный WH220-180W-4000K, IP66        106 шт. 
Светильник светодиодный WS1-Small-4000K-25W, IP66    32 шт.
Наружное освещение
Светильник уличный (5087 lm; 40.0 W)  LIGA40 AS      5 шт.
Светильник уличный (6783 lm; 52.0 W) LIGA56 AS      5 шт.
Декоративное освещение (880lm; 15.0W) шар  6 шт.
Декоративное освещение (181lm; 4.0W)  Garden Long     34 шт. 
Декоративное освещение (2457lm; 30.0W)  LB6060.547-EN-SYM-350-740      25 шт.
Светильник уличный (4046lm; 40.0W) LL2039.517-EN-SYM-700-840       15 шт.
Светильник уличный (3976lm; 35.0W) LP4034.681-EN-T2-S-700-740         11 шт
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Системы противодымной вентиляции
	Вентилятор канальный – 6 шт. 
Вентилятор осевой ОСА 301 – 12 шт. 
Вентилятор осевой ОСА 501 – 3 шт. 
Вентилятор радиальный ВРАН – 2 шт.
Подземная часть:
Вентилятор крышный радиальный дымоудаления КРОВ61, типоразмер 35, режим работы ДУВ400, общепромышленное, двигатель с частотным регулированием скорости вращения с номинальной мощностью Nном=0.18 и числом полюсов4, климатическое исполнение У64 КРОВ91-071-ДУ400-Н-01100/4-У1 ООО ''ВЕЗА'' – 2шт.
Вентилятор осевой ОСА 301 типоразмер 063/2, угол установки колеса 50 градусов, коррозионностойкого исполнения, номинальная мощность двигателя 11кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У2, тип корпуса 01 ОСА 301-063/Б-50-Н-01100/2-У2-01 ООО ''ВЕЗА'' – 11шт.
Вентилятор канальный прямоугольный, типоразмер 60-35,  число полюсов электродвигателя 4, напряжение питания электродвигателя 400 В Канал-ПКВ-60-35-4-400 OOO ''ВЕЗА'' – 11шт.
Вентилятор осевой ОСА 301 типоразмер 056/2, угол установки колеса 57 градусов, коррозионностойкого исполнения, номинальная мощность двигателя 11кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У2, тип корпуса 01ОСА 301-056/Б-57-Н-01100/2-У2-01 ООО ''ВЕЗА'' – 1шт.
Вентилятор осевой ОСА 301 типоразмер 063/2, угол установки колеса 50 градусов, коррозионностойкого исполнения, номинальная мощность двигателя 11кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У2, тип корпуса 01 ОСА 301-063/Б-50-Н-01100/2-У2-01 ООО ''ВЕЗА'' – 1шт.
Вентилятор канальный прямоугольный, типоразмер 80-50,  число полюсов электродвигателя 4, напряжение питания электродвигателя 400 В Канал-ПКВ-80-50-4-400 OOO ''ВЕЗА'' – 12шт.
Вентилятор радиальный ВРАН6, типоразмер 080, режим работы ДУ400, исполнение общепромышленное, номинальная мощность  15кВт, число полюсов 4, индекс энергоэффективности ie2, индекс производителя электродвигателя S, климатическое исполнение У1, конструктивное исполнение 1; положение корпуса П270, , без ТШК ВРАН6-080-ДУ400-Н-01500/4-У1-1-П270-0 ООО ''ВЕЗА''  - 1 шт.
Вентилятор осевой ОСА 301 типоразмер 050/2, угол установки колеса 57 градусов, общепромышленного исполнения, номинальная мощность двигателя 5.5кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У1, тип корпуса 01 ОСА 301-050/Б-57-Н-00550/2-У1-01 ООО ''ВЕЗА'' – 1шт.
Вентилятор радиальный ВРАН6, типоразмер 112, режим работы  ДУ600, исполнение общепромышленное, номинальная мощность 22кВт, число полюсов 6, индекс энергоэффективности ie2, индекс производителя электродвигателя W, климатическое исполнение У1, конструктивное исполнение 1; положение корпуса П0, без ТШК ВРАН6-112-ДУ600-Н-02200/6-У1-1-П0-0 ООО ''ВЕЗА'' – 4шт.
Вентилятор осевой ОСА 301 типоразмер 071/6, угол установки колеса 52 градусов, коррозионностойкого исполнения, номинальная мощность двигателя 15кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У2, тип корпуса 01 ОСА 301-071/И-52-Н-01500/2-У2-01 ООО ''ВЕЗА'' – 2шт.
Вентилятор осевой ОСА 301 типоразмер 056/6, угол установки колеса 50 градусов, коррозионностойкого исполнения, номинальная мощность двигателя 5.5кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У2, тип корпуса 01 ОСА 301-056/И-50-Н-00550/2-У2-01 ООО ''ВЕЗА'' – 1шт.
Вентилятор канальный прямоугольный, типоразмер 50-25,  число полюсов электродвигателя 4, напряжение питания электродвигателя 400 В Канал-ПКВ-50-25-4-400 OOO ''ВЕЗА'' – 2шт.
Вентилятор осевой ОСА 301 типоразмер 056/2, угол установки колеса 50 градусов, коррозионностойкого исполнения, номинальная мощность двигателя 7.5кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У2, тип корпуса 01 ОСА 301-056/Б-50-Н-00750/2-У2-01 ООО ''ВЕЗА'' – 2шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Магистраль с распределительным щитком от ГРЩ к ВРУ
	Шинопроводы:
Тр-р –ГРЩ3   4000А    2 шт. 
ГРЩ-3-3ВРУ1  1600А   2 шт.
ГРЩ-3-3ВРУ2  1250А   2шт.
ГРЩ-3-3ВРУ3   800А   2шт.
ГРЩ-3-3ВРУ ИТП   400А   2шт.
ГРЩ-3-3РП Э1     630А 1 шт.
ГРЩ-3-3РП Э2     630А 1 шт.
ППУ 3ВРУ3 630А  2 шт.
	

	25
	Сети электроснабжения
	ППГнг(А)-HF 1х50 120
ППГнг(А)-HF 1х95 420
ППГнг(А)-HF 1х120 8000
ППГнг(А)-HF 2х4 143
ППГнг(А)-HF 3х1,5 48377
ППГнг(А)-HF 3х2,5 18150
ППГнг(А)-HF 3х4 3071
ППГнг(А)-HF 3х6 2520
ППГнг(А)-HF 3х10 3324
ППГнг(А)-HF 3х16 80
ППГнг(А)-HF 4х1,5 200
ППГнг(А)-HF 4х2,5 97
ППГнг(А)-HF 4х4 205
ППГнг(А)-HF 5х1,5 900
ППГнг(А)-HF 5х2,5 5390
ППГнг(А)-HF 5х4 2000
ППГнг(А)-HF 5х6 12700
ППГнг(А)-HF 5х10 1600
ППГнг(А)-HF 5х16 1610
ППГнг(А)-HF 5х25 2680
ППГнг(А)-HF 5х35 1900
ППГнг(А)-HF 5х50 500
ППГнг(А)-HF 5х70 1400
ППГнг(А)-HF 5х95 235
ППГнг(А)-HF 5х120 190
ППГнг(А)-HF 5х150 540
ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 46633
ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 17709
ППГнг(А)-FRHF 3х4 2100
ППГнг(А)-FRHF 3х6 1588
ППГнг(А)-FRHF 3х10 250
ППГнг(А)-FRHF 4х2,5 500
ППГнг(А)-FRHF 4х4 150
ППГнг(А)-FRHF 4х10 94
ППГнг(А)-FRHF 4х16 105
ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 775
ППГнг(А)-FRHF 5х4 2110
ППГнг(А)-FRHF 5х6 1000
ППГнг(А)-FRHF 5х10 1400
ППГнг(А)-FRHF 5х16 1700
ППГнг(А)-FRHF 5х25 1650
ППГнг(А)-FRHF 5х35 250
ППГнг(А)-FRHF 5х50 500
ППГнг(А)-FRHF 5х70 510
ППГнг(А)-FRHF 5х95 300
ППГнг(А)-FRHF 5х120 101
ППГЭнг(А)-HF 4х4 106
ПуГППнг(А)-HF(ж/з) 1х6 252
ПуГППнг(А)-HF(ж/з) 1х25 610
ПуГППнг(А)-HF(ж/з) 1х185 12
ПУГВ 1х6 черный многопровол. 25
ПВС 3х1,5 180
ВБШв  3х4 170
ВБШв  3х6 310
ВБШв  5х2,5 155
ВБШв  5х4 434
ВБШв  5х6 650
ВБШв нг(А)-LS 5х35 105
ВБШв нг(А)-LS 5х95 170
ВВГнг(А)-LS 2х1,5 13385,8
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 600
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Котлы отопительные
	Котел водогрейный 1500 кВт, 6 бар (500х3) тип ACS-500/3 АГУНА – 3 шт.
Котел водогрейный 1000 кВт, 6 бар (500х2) тип ACS-500/2 АГУНА – 1 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Сети отопления и теплоснабжения
	Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75 - 510 м.п.
Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 ГОСТ 3262-75 -300 м.п.
Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75 - 273.7 м.п.
Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 ГОСТ 3262-75 - 400.2 м.п.
Труба стальная водогазопроводная ø40x3,2 ГОСТ 3262-75 - 158 м.п.
Труба стальная водогазопроводная ø50x3,5 ГОСТ 3262-75 – 157 м.п.
Труба стальная водогазопроводная ø65x4 ГОСТ 3262-75 – 1800 м.п.
Узел распределительный этажный TDU.3 – 129 шт.
Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 ø426x7 – 150м.п.
Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 ø273x7 – 220м.п.
Труба стальная водогазопроводная ø15 ГОСТ 3262-75 – 1125 м.п. 
Труба стальная водогазопроводная ø20 ГОСТ 3262-75 – 323 м.п.
Труба стальная водогазопроводная ø25 ГОСТ 3262-75 – 1145 м.п. 
Труба стальная водогазопроводная ø32 ГОСТ 3262-75 – 840 м.п. 
Труба стальная водогазопроводная ø40 ГОСТ 3262-75 – 945 м.п. 
Труба стальная водогазопроводная ø50 ГОСТ 3262-75 – 656 м.п. 
Труба стальная водогазопроводная ø65 ГОСТ 3262-75 – 450 м.п.
Труба стальная водогазопроводная ø80 ГОСТ 3262-75 – 440 м.п.
Труба стальная водогазопроводная ø100 ГОСТ 3262-75 – 640 м.п.
Труба стальная электросварная прямошовная ø76 ГОСТ 10704-91 – 80 м.п.
Труба стальная электросварная прямошовная ø89 ГОСТ 10704-91 – 96м.п.
Труба стальная электросварная прямошовная ø108 ГОСТ 10704-91 – 8 м.п.
Труба стальная электросварная прямошовная ø133 ГОСТ 10704-91 – 1150 м.п.
Труба стальная электросварная прямошовная ø159x4,5 ГОСТ 10704-91 - 430 м.п.
Труба стальная электросварная прямошовная ø219 ГОСТ 10704-91 – 156 м.п.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  

	28
	Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения
	 Кран шаровой полнопроходной В-В рычажный DN15 К шт. 63 
Кран шаровой полнопроходной В-В рычажный DN20 К шт. 8
 Кран шаровой полнопроходной В-В рычажный DN25 шт. 173 
Кран шаровой полнопроходной, ручка бабочка, DN15 Кран шаровый DN15 шт. 10
Кран шаровой полнопроходной, ручка бабочка, DN20 шт. 53
 Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С BVR 065B8207 Danfoss шт. 71
Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN20, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С BVR 065B8208 Danfoss шт. 6
Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN25, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С BVR 065B8209 Danfoss шт. 20
Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN32, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С BVR 065B8210 Danfoss шт. 24
Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN40, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С BVR 065B8211 Danfoss шт. 4
Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN40, с внутренней резьбой, PN50, Tmax 110 °С BVR 065B8212 Danfoss шт. 12
Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN40, с внутренней резьбой, PN65, Tmax 110 °С BVR 065B8213 Danfoss шт. 2
Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN50 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF 065B9625 Danfoss шт. 8
 Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN65 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF 065B9626 Danfoss шт. 104
Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN80 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF 065B9627 Danfoss шт. 6
Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN100 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF 065B9628 Danfoss шт. 6
 Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN125 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF 065B9629 Danfoss шт. 6
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  

	29
	Бойлерные,  (теплообменники)
	Теплообменник системы ГВС нежилых помещ., расчет №w203039188 "Ридан" – 2шт.
Теплообменник системы ГВС 1 зоны, расчет №w203039185 "Ридан" – 2шт.
Теплообменник системы ГВС 2 зоны, расчет №w203039187 "Ридан" – 2шт.
Теплообменник системы ГВС 3 зоны, расчет №w203022646 "Ридан" – 2шт.
Теплообменник системы отопления 1 зоны, расчет №w203039181 "Ридан" – 2шт.
Теплообменник системы отопления 2 зоны, расчет №w203039182 "Ридан" – 2шт.
Теплообменник системы отопления 3 зоны, расчет №w203022644 "Ридан" – 2шт.
Теплообменник системы вентиляции, расчет №w203039183 "Ридан" – 2шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Элеваторные узлы
	Нет
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	Радиаторы
	Внутрипольный конвектор с вентилятором PRADEX – 21 шт.
Конвектор напольный Стиль УМ КПНК – 7 шт.
Воздушно-тепловая завеса электрическая Тепломаш – 12 шт.
Конвектор электрический – 13 шт.
Радиатор биметаллический – 114 шт.
Радиатор трубчатый – 2 шт.
Подземная часть
Радиатор биметаллический – 30 шт.
Тепловентилятор электрический стационарный с водяным теплообменником BHP-W2-40-LN – 53 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Насосы
	Насосы водоснабжения:
Насосная установка водоснабжения 1 зоны COR-3 MVL 2010/SKw-EB-R 2464068 Wilo шт. 1
Насосная установка водоснабжения 3 зоны COR-3 MVL 3213/2/AMP-MB-PN30-EB-R  Wilo шт. 1
Насосная установка водоснабжения нежилой части COR-4 MVL 805/SKw-MB-EB-R 2463210 Wilo шт. 1
Насосная установка водоснабжения 2 зоны COR-4 MVL 1216/SKw-MB-PN25-EB- Wilo шт. 1
Насосы водяного пожаротушения:
Жокей-насос пожаротушения 1, 2 зоны CO 1 MVL 422/J-ET-PN25-R Wilo шт. 1
Жокей-насос пожаротушения 3 зоны CO 1 MSPV 32/9/J-ET-PN30-R Wilo шт. 1
Жокей-насос пожаротушения паркинга CO 1 MVL 407/J-ET-R 2450529 Wilo шт. 1
Насосная становка пожаротушения 1,2 зоны ПНУ-2 CO 3 MVL 9006/SK-FFS-J6-MB-PN25-R-CS 2464351 ООО «ВИЛО РУС» шт. 1
Насосная установка пожаротушения 3 зоны ПНУ-3 CO 4 MVL 4511/SK-FFS-J8-MB-X8-PN30-R-CS По запросу ООО «ВИЛО РУС» шт. 1
Насосная установка пожаротушения паркинга ПНУ-1 CO 2 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R 2453839 Wilo Шт. 1
Насосы теплоснабжения:
Циркуляционный насос котлового контура; G = 105,5 м³/ч, P = 30 м.вод.ст  MVL 12002/1-3/25/E/3-400-50-2-S1 "Wilo"/ "Native" – 3шт.
Циркуляционный насос котлового контура; G = 105,5 м³/ч, P = 30 м.вод.ст MVL 12002/1-3/25/E/3-400-50-2-S1 "Wilo"/ "Native" – 4шт.
Насос циркуляции системы ГВС неж. пом.; G = 3,24 м³/ч, P = 12 м.вод.ст MVL 402-3/16/E/3 "Wilo"/ "Native" – 2шт.
Насос циркуляции системы ГВС 1 зоны; G = 8,21 м³/ч, P = 8 м.вод.ст MVL 802-3/25/E/3 "Wilo"/ "Native" – 2шт.
Насос циркуляции системы ГВС 2 зоны; G = 7,25 м³/ч, P = 8 м.вод.ст MVL 802-3/25/E/3 Wilo"/ "Native" – 2шт.
Насос циркуляции системы ГВС 3 зоны; G = 6,67 м³/ч, P = 8 м.вод.ст MVL 802-3/25/E/3 "Wilo"/ "Native" – 2шт.
Насос циркуляции системы отопления 1 зоны; G = 166 м³/ч, P = 16 м.вод.ст IPN 150/255-15,0/4 "Wilo"/ "Native" – 2шт.
Насос циркуляции системы отопления ДОО; G = 1,61 м³/ч, P = 17 м.вод.ст MVL 203-3/16/E/3 "Wilo"/ "Native" – 2шт.
Насос циркуляции системы отопления 2 зоны; G = 109,5 м³/ч, P = 16 м.вод.ст MVL12001-3/25/E/3 "Wilo"/ "Native" – 2шт.
Насос циркуляции системы отопления 3 зоны; G = 110 м³/ч, P = 17 м.вод.ст MVL12001-3/25/E/3 "Wilo"/ "Native" – 2шт.
Насос циркуляции системы вентиляции; G = 125,7 м³/ч, P =16 м.вод.ст IPN 125/255-11,0/4 "Wilo"/ "Native" – 2шт.
Насос заполнения 1 зоны; G = 12,88 м³/ч, P = 85 м.вод.ст MVL 1210-3/25/E/3 "Wilo"/ "Native" 2шт.
Насос заполнения 2 зоны; G = 5 м³/ч, P = 140 м.вод.ст MVL 814-3/25/E/3 "Wilo"/ "Native" – 2шт.
Насос заполнения 3 зоны; G = 5,2 м³/ч, P = 190 м.вод.ст MVL 820-3/25/E/3 "Wilo"/ "Native" – 2шт.
Насосы дренажной канализации:
Погружной дренажный насос Wilo Drain TMT 32M113/7,5Ci - 10 шт.
Погружной дренажный насос  Wilo - 56 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Трубопроводы холодной воды
	Труба стальная электросварная прямошовная 76 х 3,5 ГОСТ 10704-91 м 23
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 15 х 2,8 ГОСТ 3262-75 м 34,5
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 25 х 3,2 ГОСТ 3262-75 м 45,5
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 32 х 3,2 ГОСТ 3262-75 м 45,5
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 50 х 3,5 ГОСТ 3262-75 м 1614,5
Труба стальная электросварная прямошовная 57 ГОСТ 10704-91 5м
Труба стальная электросварная прямошовная 76 ГОСТ 10704-91 541м
Труба стальная электросварная прямошовная 89 ГОСТ 10704-91 193м
Труба стальная электросварная прямошовная 108 ГОСТ 10704-91 50м
Труба стальная электросварная прямошовная 219 ГОСТ 10704-91 212м 
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 15 ГОСТ 3262-75 101м
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 20 ГОСТ 3262-75 5м
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 25 ГОСТ 3262-75 42м
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 32 ГОСТ 3262-75 123м 
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 40 ГОСТ 3262-75 11м
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 50 ГОСТ 3262-75 415м
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 65 ГОСТ 3262-75 5м
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Трубопроводы
 горячей воды
	Труба стальная электросварная прямошовная 76 х 3,5 ГОСТ 10704-91 м 28,5
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 15 х 2,8 ГОСТ 3262-75 м 32,5
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 25 х 3,2 ГОСТ 3262-75 м 2
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 32 х 3,2 ГОСТ 3262-75 м 878,5
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 40 х 3,5 ГОСТ 3262-75 м 865
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 50 х 3,5 ГОСТ 3262-75 м 388
Труба стальная электросварная прямошовная 57 ГОСТ 10704-91 101м
Труба стальная электросварная прямошовная 76 ГОСТ 10704-91 540м
Труба стальная электросварная прямошовная 89 ГОСТ 10704-91 178м
Труба стальная электросварная прямошовная 108 ГОСТ 10704-91 11м
 Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 15 ГОСТ 3262-75 94м
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 20 ГОСТ 3262-75 13м
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 25 ГОСТ 3262-75 34м
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 32 ГОСТ 3262-75 96м 
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 40 ГОСТ 3262-75 61м
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 50 ГОСТ 3262-75 136м
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Задвижки, вентили, краны, системах холодного водоснабжения
	Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С ø15 BVR 065B8207 Danfoss шт. 2324
Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN25, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С ø25 BVR 065B8209 Danfoss шт. 30
Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN50, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С ø50 BVR 065B8212 Danfoss шт. 32
Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-F DN15, с накидной гайкой и ниппелем «американка», PN40, Tmax 110 °С ø15 BVR 065B8203 Danfoss шт. 77
Наружный поливочный кран ø25 065B8202 Danfoss шт. 10
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Задвижки, вентили, краны, системах горячего водоснабжения
	Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С ø15 BVR 065B8207 Danfoss шт. 1216
Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN25, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С ø25 BVR 065B8209 Danfoss шт. 27
Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN32, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С ø32 BVR 065B8210 Danfoss шт. 4
Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN40, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С ø40 BVR 065B8211 Danfoss шт. 53
Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN50, с внутренней резьбой, PN40, Tmax 110 °С ø50 BVR 065B8212 Danfoss шт. 8
Кран шаровой полнопроходной латунный BVR-F DN15, с накидной гайкой и ниппелем «американка», PN40, Tmax 110 °С ø15 BVR 065B8203 Danfoss шт. 78
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Коллективные приборы учета
	Водоснабжение:
Водосчётчики ТХ «Пульсар» холодный (общедомовые нужды) – 1 шт.;
Электроснабжение:
Меркурий 234 ARTМХ2-03 DPBR.G-4 шт.
Газопотребление:
Счетчик газовый ультразвуковой Turbo Flow UFG-F 080 – 1 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Сигнализация
	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-2ОП прот.R3 – 5 шт.
Резервированный источник питания 5А ИВЭПР 12/5 2х7 – 1 шт.
Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 10220-2 – 465 шт.
Адресная метка АМ-1-R3 – 6 шт.
Адресная метка АМ-4-R3 – 16 шт.
Блок разветвительно-изолирующий ИЗ-1 – 53 шт.
Модуль сопряжения с системой СКУД МС-КП – 1 шт.
Преобразователь интерфейса Modbus-Ethernet – 1 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома
	Указатель адреса с внутренней подсветкой - 1 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Система двусторонней связи с зонами оповещения, в т.ч. связь зон МГН
	Блок интерфейса подстанций N-8400RS CE – 9 шт.
IP мастер-станция N-8600MS Y – 1 шт.
Вызывная панель RS-460 – 84 шт.
Вызывная панель RS-480 – 48 шт.
Стробоскопический световой оповещатель МАРС-12-24-СП-М1- 268 шт.
Оповещатель свето-звуковой Маяк-24-КПМ2 – 96 шт.
Релейный модуль РМ-1К-R3 – 48 шт.
ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР – 16 шт.
ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР – 2 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Системы ППЗ
	ЦПИУ «Рубеж» исп.2 Центральный прибор индикации и управления – 1 шт.
R3-Рубеж-20П – 62 шт.
R3-Рубеж-БИУ – 3 шт.
ИБП ИВЭПР 24/2,5 – 45 шт.
АКБ 12В 40Ач – 3 шт.
АКБ 12В 17Ач – 80 шт.
АКБ 12В 12Ач – 7 шт.
АКБ 12В 7Ач – 8 шт.
БР 24 2х40 Блок расширения 24В – 2 шт.
БР 24 2х17 Блок расширения 24В – 2 шт.
БР 24 2х12 Блок расширения 24В – 1 шт.
ИП 212-64-R3 Извещатель пожарный дымовой адресный – 3971 шт.
ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 Извещатель пожарный ручной со встроенным изолятором адресный – 169 шт.
ИЗ-1-R3 Изолятор линии – 1282 шт.
ИП 212-142 Извещатель пожарный дымовой автономный – 1527 шт.
МДУ-1-R3 Адресный модуль автоматики дымоудаления – 2367 шт.
РМ-4К Релейный модуль 4 выхода с контролем – 53 шт.
УДП-513-10 Устройство дистанционного пуска – 255 шт.
АМ-4-R3 Адресная метка – 350 шт.
АМ-1-R3 Адресная метка – 267 шт.
РМ-4 Релейный модуль 4 выхода – 7 шт.
РМ-1 Релейный модуль 1 выход – 40 шт.
ИО 102-26 Извещатель магнитоконтактный – 107 шт.
Оповещатель световой (табло «Выход», «Стрелка») – 292 шт.
УК-ВК Устройство коммутационное – 27 шт.
ШУН/В-1,5-03-R3 Шкаф управления вентилятором ПД и ДУ – 1 шт.
ШУН/В-3-03-R3 Шкаф управления вентилятором ПД и ДУ – 10 шт.
ШУН/В-5,5-03-УК-15-R3 Шкаф управления вентилятором ПД и ДУ – 2 шт.
ШУН/В-5,5-03-R3 Шкаф управления вентилятором ПД и ДУ – 4 шт.
ШУН/В-7,5-03-R3 Шкаф управления вентилятором ПД и ДУ – 12 шт.
ШУН/В-11-03-R3 Шкаф управления вентилятором ПД и ДУ – 15 шт.
ШУН/В-15-03-R3 Шкаф управления вентилятором ПД и ДУ – 5 шт.
ШУН/В-22-03-R3 Шкаф управления вентилятором ПД и ДУ – 4 шт.
ШУН/В-30-03-R3 Шкаф управления вентилятором ПД и ДУ – 1 шт.
ШУН/В-37-03-R3 Шкаф управления вентилятором ПД и ДУ – 1 шт.
STK-3 Датчик температуры – 2 шт.
ШУЗ-0,75-01-R3 Шкаф управления задвижкой – 1 шт.
R3-Рубеж-20П – 1 шт.
Ключ Touch Memory – 1 шт.
R3-Рубеж-ПДУ-ПТ Пульт дистанционного управления пожаротушением – 1 шт.
МПТ-1-R3 Модуль автоматики пожаротушения – 7 шт.
ИБП ИВЭПР 24/2,5 – 5 шт.
АКБ 12В 7Ач – 11 шт.
УДП 513-11 Устройство дистанционного пуска – 7 шт.
РМ-4К Релейный модуль 4 выхода с контролем – 1 шт.
ИО 102-20/Б2П Извещатель магнитоконтактный – 11 шт.
ИЗ-1-R3 Изолятор линии – 1 шт.
Оповещатель светозвуковой ЛЮКС-24-К СН ("Газ - уходи") - 7 шт.
Оповещатель световой ЛЮКС-24 СН ("Газ - не входи") - 7 шт.
Оповещатель световой ЛЮКС-24 СН ("Автоматика отключена") - 7 шт.
Шкаф монтажный телекоммуникационный 47U – 1 шт.
Шкаф монтажный телекоммуникационный 42U – 2 шт.
Шкаф монтажный телекоммуникационный 32U – 1 шт.
JG02 Вентиляторный модуль c термодатчиком, 2 вентилятора – 3 шт.
Оптический кросс – 3 шт.
SNSO-7208 Оптический коммутатор – 3 шт.
SNA-1600 Коммутатор на 16 портов – 1 шт.
SNA-800 Коммутатор на 8 портов – 3 шт.
SBC-3250 Зарядное устройство – 3 шт.
SPM-C20085-AR Прибор управления оповещением, мощность 850Вт, стоечный, адресный – 6 шт.
SNCA-8002 Конвертор DAP-IP – 6 шт.
RDIP-50A Силовой блок распределения – 3 шт.
SBB-2450 Блок АКБ 24В 45 Ач – 6 шт.
SBB-2425 Блок АКБ 24В 25 Ач – 3 шт.
Громкоговоритель трансляционный уличный – 15 шт.
SCS-03В Потолочный громкоговоритель – 85 шт.
SCS-03W Потолочный громкоговоритель – 22 шт.
SWS-103B Настенный громкоговоритель – 366 шт.
SW-03 Настенный громкоговоритель – 1383 шт.
ОПОП 124-R3 Комбинированный оповещатель – 32 шт.
МАРС-12-24-СП-М1 Стробоскопический световой оповещатель – 267 шт.
Маяк-24-КПМ2 Оповещатель свето-звуковой – 96 шт.
Sonar SRM-7010 Пульт микрофонный – 1 шт.
Sonar SFT-2300 Фильтр оконечный – 55 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Слаботочные системы
	Видеонаблюдение:
Сервер STSS Flagman DS-449.5 – 146802 – 4 компл.
Компьютер Intel Core i7-12700K/16 ГБ/512 ГБ SSD/NVIDIA NVIDIA RTX 
A2000 12GB (2шт) Windows 10 Pro – 1 шт.
Монитор 28" ACER XV275K ympruzx – 3 шт.
ИБП 6000 ВА, 230 В – 1 шт.
DH-IPC-JKLE8832PO-RF-5670BQ1 IP-видеокамера – 7 шт.
DH-IPC-PQNR6790GK-NM IP-видеокамера – 258 шт.
DH-IPC-DHQ4390YI-SB IP-видеокамера – 158 шт.
Управляемый L3 коммутатор с 48 портами 10GBase-X SFP+ DXS-5000-54S/A1ASI – 1 шт.
Коммутатор 48 портов DGS-3130-54PS/B2A – 11 шт.
Устройство грозозащиты РГ4РоЕ .х-1-220 – 34 шт.
Устройство грозозащиты РГ4РоЕ .х-IP54-220 – 34 шт.
DPE-301GI/A1B Гигабитный PoE-инжектор – 7 шт.
П/панель 48 портов – 11 шт.
РоЕ удлинитель – 19 шт.
E-line адаптер – 14 шт.
Модуль вентиляторный – 1 шт.
Кросс-бокс оптический – 3 шт.
Система домофонной связи:
XVP F- IP Вызывная панель со сплошной стеклянной поверхностью, с 7-
дюймовым сенсорным дисплеем, c RTSP видео потоком. IP55, IK08. Встраивае-
мого типа – 1 компл.
MKITVIP-42KDRV Вызывная вандалозащищенная IP-видеопанель MTM VR с 2 кнопками, кодонаборной 
клавиатурой, дисплеем и считывателем – 2 компл.
Вызывная вандалозащищенная IP-видеопанель MTM VR с 1 кнопкой и считывателем – 13 компл.
Вызывная видеопанель в составе:
1. MTMV/IP Видеомодуль IP360 для вызывной панели MTM. Артикул: 62030020 
2. MTMFV2PVR Антивандальная накладка видеомодуля с 2. Артикул: 62030090 
3. MTMTP1MVR-Антивандальная рамка и суппорт на 1 модуль для вызывной панели 
MTM. Артикул: 60020740 
4. MTMSP1M-Корпус на 1 модуль для настенной установки вызывной панели MTM.
IP Видеомонитор абонентский XTS 7IP BK WIFI – 1 шт.
Управляемый L2 коммутатор PoE DIS-200G-12PS/A2A – 71 шт.
Внешний адаптер питания AC DIS-PWR180AC/RU/A1А – 71 шт.
Бокс оптический – 71 шт.
П/панель 12 портов – 102 шт.
Poe удлинитель DPE-302GE – 3 шт.
Кросс-бокс оптический – 3 шт.
Коммутатор 48 портов DXS-3610-54S/A1ASI – 3 шт.
Коммутатор 24 порта DGS-1520-28MP/A1A – 1 шт.
Маршрутизатор «Mikrotik» - 1 шт.
П/панель 48 портов – 1 шт.
Сервер (система XiP) ETI/SER XIP – 1 шт.
ИБП 10 кВА – 3 шт.
Моноблок с сенсорным экраном HP 27-dp1078ny – 2 шт.
Клавиатура + мышь – 1 к-т.
ИБП SKAT UPS 800/400 – 1 шт.
СКУД:
Сервер STSS Flagman DS110.6-002SF – 1 шт.
Управляемый коммутатор доступа, 24 порта – 3 шт.
Сетевой контроллер Е4 – 30 шт.
ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР – 9 шт.
ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО – 13 шт.
Электромагнитный замок EMC 600 ALH – 67 шт.
Защелка электромеханическая ST-SL133NO – 2 шт.
Считыватель с индивидуальным дизайном ESMART® Reader BLE ER1304 – 16 шт.
Считыватель ESMART® Reader – 81 шт.
Внешняя NFC антенна для считывателей ESMART® Reader серии OEM EA1361 – 16 шт.
Считыватель бесконтактных карт для ПК ACS, настольный ACR1252U – 1 шт.
A10U48 U4GO UHF-считыватель для идентификации транспорта на расстоянии 10 м. U4GO A10U48 – 1 шт.
3-D лазерный сканер Efa-скан – 2 шт.
Извещатель магнитноконтактный ИО-102-6 – 100 шт.
Извещатель магнитноконтактный ИО 102-40 Б2М – 2 шт.
Кнопка аварийной разблокировки ST-ER115 – 70 шт.
Кнопка "Выход" ST-EX010LSM – 58 шт.
Кнопка "Выход" (нерж. полир) В-101 – 2 шт.
Автоматические ворота Efaflex – 1 шт.
АРМ СКУД в составе:
Компьютер HP Pavilion Gaming Desktop
TG01 Mini-Tower 
Монитор HP 27"
Клавиатура + мышь
Структурированная кабельная система
Шкаф 19” 12U – 1 шт.
Шкаф 19” 27U – 1 шт.
Шкаф 19” 32U – 2 шт.
Шкаф 19” 47U – 2 шт.
Модуль вентиляторный – 5 шт.
Кросс-бокс оптический – 18 шт.
Коммутатор 48 портов – 3 шт.
Коммутатор 24 порта – 3 шт.
Коммутатор 16 портов – 1 шт.
Коммутатор 8 портов – 2 шт.
Маршрутизатор Микротик – 2 шт.
П/панель 24 порта – 5 шт.
ИБП 10кВА – 1 шт.
Батарейный модуль для ИБП 10кВА – 3 шт.
ИБП 6кВА – 1 шт.
Батарейный модуль для ИБП 6кВА – 1 шт.
ИБП 3000ВА – 2 шт.
Батарейный модуль для ИБП 3000ВА – 6 шт.
ИБП 2000ВА – 1 шт.
ИБП 1500ВА – 1 шт.
Батарейный модуль для ИБП 1500ВА – 1 шт.
Розетка Rj45 – 2 шт.
Розетка 2хRj45 – 11 шт.
Контроллер точек доступа – 1 шт.
Точка доступа для помещений – 8 шт.
Точка доступа уличного исполнения – 2 шт.
IP-АТС на 500 абонентов – 1 шт.
IP телефон – 26 шт.
Удлинитель Fast Ethernet + PoE – 5 шт.
Система радиофикации
Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 «ИнформТелеСеть» - 1 компл.
Объектовая станция (ОС РСПИ) ПАК «Стрелец мониторинг» исп.2 «ИнформТелеСеть» - 1 шт.
Оборудование сопряжения с РСО г. Москвы УС-2 «ИнформТелеСеть» - 1 компл.
Шкаф трансформаторный распределительный "ШТР25-1" – 1 шт.
Шкаф трансформаторный распределительный "ШТР25-2" – 3 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Системы автоматизации и диспетчеризации
	АРМ – 1 комплект
Шкаф управления дренажными насосами – 18 шт.
Датчик-реле уровня – 18 шт.
4-х электродный кондуктометрический датчик уровня – 18 шт.
Щит диспетчеризации – 2 комплекта
Коммутатор 24 порта – 2 шт.
ППКОП «Сигнал-10» - 1 шт.
ИБП РИП-12 – 1 шт.
АКБ 12В 7 Ач – 1 шт.
Сигнализатор газовый СО – 99 шт.
Сигнализатор газовый Метан – 8 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Иное Имущество
	Нет

	Состояние удовлетворительное, работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  

	IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном доме*
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	Общая площадь
	Площадь ГПЗУ 2,2222 Га
Площадь земельного участка – 1,6916 га
в том числе площадь застройки – 3678,1 м2 (надземная часть), 13 191,5 м2 (подземная часть)
покрытия мелкозернистого асфальтобетона - 5005,70  м2  
покрытие из бетонных плит –  5 485,43 м2.  
покрытие из резиновой крошки –  466,10  м2 
покрытие из керамогранита –  337,80 м2
покрытие с решеткой газонной –  807,40 м2
Покрытие из тротуарной тактильной бетонной плитки  41,04  м2
	Состояние удовлетворительное, работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Зеленые насаждения
	деревья - 182 шт.
кустарники – 1154 шт.
цветники – 3374,54 м2;
газон– 3966,8 м2;
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  
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	Элементы благоустройства
	Стационарные Малые архитектурные формы – 318 шт.
Игровое оборудование (детская площадка) – 1 шт
Шлагбаумы автоматические Doorhan – 2 шт
Ограждение территории - 378,36 п.м,
Дорожные знаки – 224 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  

	V. Внешние инженерные сети
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	Сеть газопотребления
	Газопровод среднего давления 183м:
Ø89х4,0
Газопровод низкого давления 10 м:
Ø219х6
ГРПШ – 1 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%  





	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.


























VI. Сведения о приборах учета (ПУ) в многоквартирном доме 
по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.

	Секция
	Этаж
	Номер помещения по БТИ, место установки ПУ
	Вид ресурса
	Номер ПУ
	Тип ПУ
	Дата установки (введения в эксплуатацию)
	Показания на дату акта
	Состояние (исправен/не исправен)
	Тех.документауия
	Срок очередной поверки
	Разрядность
	Дата последнего опломбирования

	
	
	
	
	
	
	
	электроэнергия
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Т1
	Т2
	Т3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Отопление, кВт
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.












































VII. Акты разграничения эксплуатационной ответственности в многоквартирном по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.
АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности 
системы отопления по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.

Управляющий обслуживает систему отопления до первого запорно-регулирующего крана, включая сам запорно-регулирующий кран.
Владелец обслуживает систему отопления от первого запорно-регулирующего крана на отводе от общедомового стояка,  приборы учета, арматуру и трубопроводы.

Схема присоединения Помещения Владельца:

[image: ]



	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.













АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности 
домофонной связи по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.

Границей эксплуатационной ответственности системы домофонной связи является клеммная колодка декодера (распределителя) подключаемого Помещения в коммуникационной слаботочной нише лифтового холла.
Управляющий обслуживает магистральные линии домофонных сетей до клеммной колодки декодера (распределителя) подключаемого Помещения к коммуникационной слаботочной нише лифтового холла.
Владелец Помещения обслуживает систему домофонной связи Помещения, включая трассу до слаботочной ниши лифтового холла.

Схема подключения Помещения Владельца:


Граница 
ответственности

Слаботочная ниша лифтового холла
Помещение 

        Слаботочная ниша
Декодер
(Распределитель)






	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.



















АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности 
системы внутреннего противопожарного водопровода 
и автоматического водяного пожаротушения по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.

 
Граница эксплуатационной ответственности системы внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) и автоматического водяного пожаротушения (АПТ) находится до первого запорного крана на отводе к внутренней разводке помещения Владельца от общедомового стояка.
Управляющий обслуживает трассу ВПВ и АПТ до первого запорного крана.
Владелец обслуживает систему ВПВ и АПТ от первого запорного крана на отводе, включая сам запорный кран, арматуру и трубопроводы.

Схема присоединения помещения Владельца:

[image: ]



	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.














АКТ
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной системы автоматической пожарной сигнализации
с блоком разветвительно-изолирующим по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации находится на клеммной колодке блока разветвительно-изолирующего подключаемого помещения Владельца.
Управляющий обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации до клеммной колодки блока разветвительно-изолирующего подключаемого помещения Владельца.
Владелец обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации от клеммной колодки блока разветвительно-изолирующего подключаемого помещения, включая блок разветвительно-изолирующий и пожарные извещатели, расположенные в подключаемом помещении.


Схема подключения помещения Владельца
(для адресной системы автоматической пожарной сигнализации с блоком разветвительно-изолирующем)
Граница 
ответственности

Место общего пользования
Помещение 

Блок
разветвительно-изолирующий
Шлейф пожарной сигнализации
сигнализации
Шлейф
общедомовой




	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.










АКТ
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной системы автоматической пожарной сигнализации 
по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации находится на клеммной колодке ближайшего общедомового пожарного извещателя к подключаемому помещению Владельца.
Управляющий обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации до клеммной колодки ближайшего общедомового пожарного извещателя к подключаемому помещению Владельца.
Владелец обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации от клеммной колодки ближайшего общедомового пожарного извещателя к подключаемому помещению, включая пожарные извещатели, установленные на указанном шлейфе.

Схема присоединения помещения Владельца
(для адресной системы автоматической пожарной сигнализации)

Граница 
ответственности

Место общего пользования
Помещение 
   
Пожарный извещатель 
общедомовой
Шлейф пожарной сигнализации
сигнализации




	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.









АКТ
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной и безадресной систем автоматической пожарной сигнализации 
по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации находится на клеммной колодке прибора приемно-контрольного подключаемого помещения Владельца, в коммуникационной нише.
Управляющий обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации до клеммной колодки прибора приемно-контрольного подключаемого помещения Владельца.
Владелец обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации от клеммной колодки приемно-контрольного прибора подключаемого помещения, включая пожарные извещатели, установленные в указанном помещении.
Схема присоединения помещения Владельца
(для адресной и безадресной систем автоматической пожарной сигнализации)

Граница 
ответственности

Место общего пользования
Помещение 
Коммуникационная ниша
Прибор
приемно-контрольный
Шлейф пожарной сигнализации
сигнализации



	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.










Инструкция
выполнения работ по системам автоматической противопожарной защиты и порядок приема их в эксплуатацию по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.

Общие положения
Необходимость оборудования помещения Владельца системами автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода определена Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175), Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4836), Специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты жилого комплекса. 
Конкретный тип системы автоматической противопожарной защиты, которым необходимо оборудовать помещение Владельца необходимо уточнить у Управляющего по соответствующему письменному запросу. 
1. Подготовительный этап
Выполнение проектных работ.
Проектные работы выполняются организацией, имеющей соответствующий допуск СРО на проектирование данных систем. Работы выполняются по техническим условиям, отражающим специфику помещения Владельца (необходимость устройства системы противопожарной защиты либо отсутствие таковой), а также имеющееся на жилом комплексе приемно-контрольное оборудование общедомовой системы. 
Технические условия на проектирование противопожарной защиты необходимо получить у Управляющего по соответствующему письменному запросу.
Для выполнения проектных работ необходимы: план потолков, план перегородок, план расстановки потолочных осветительных приборов, план вентиляции и кондиционирования. 
Главные специалисты Управляющей организации, по соответствующему письменному обращению и в порядке консультации, проводят экспертную оценку на соответствие принятых проектных решений требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 
2. Этап выполнения работ
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации выполняются организациями, имеющими лицензию МЧС России. По завершении монтажных работ и до окончательной заделки подшивных потолков представителями организации, ведущей монтажные работы, и Управляющего подписывается акт освидетельствования скрытых работах в 2-х экземплярах (в 3-х дневный срок). 
С момента подписания актов скрытых работ, проведения гидравлических испытаний трубопроводов системы автоматического пожаротушения, система автоматической пожарной сигнализации (автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода) помещение Владельца подключается к общедомовой системе противопожарной защиты.
Акты подписываются только при наличии исполнительной схемы разводки слаботочных шлейфов с привязками.
Этап ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.
Через коменданта корпуса подать заявление Управляющей организации для вызова специалистов на подключение и проведение измерительных работ смонтированных систем противопожарной защиты помещения Владельца.
Проверка соответствия исполнительной документации и проекта, а также готовности противопожарных систем помещения Владельца является основанием для составления акта приемки противопожарных систем Владельца в эксплуатацию.
3. Перечень документов при приемке систем квартиры в эксплуатацию:
в 2-х экземплярах (1-ый – коменданту, 2-ой – владельцу квартиры)
· Допуск СРО (заверенная копия) на проектирование.
· Проект автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения.
· Исполнительные схемы слаботочных шлейфов пожарной сигнализации и прокладки трубопроводов с привязкой.
· Лицензия (заверенная копия) на производство монтажных работ.
· Акт проведения скрытых работ. 
· Акт замеров сопротивления изоляции слаботочных шлейфов.
· Акт проведения проверочных испытаний автоматической пожарной сигнализации квартиры.
· Акт производства гидравлических испытаний.
· Сертификаты соответствия и пожарной безопасности на оборудование и используемые материалы.
· Паспорта и инструкции по эксплуатации на всё установленное оборудование на русском языке.
· Копия гарантийного обязательства монтажной организации на выполненные работы.
4. Противопожарные мероприятия:
Для выполнения огневых работ необходимо получить наряд-допуск у инженера корпуса, пройти инструктаж у инженера по пожарной безопасности, получить разрешение на производство работ у инженера Управляющего. После завершения огневых работ проверить противопожарное состояние места работы и смежных по горизонтали и вертикали помещений.



	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.





























































АКТ
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок напряжением до 1000 В
по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.

В соответствии с проектом электроснабжения и актом технологического присоединения № _______________ от _______________ Владельцу выделяется расчетная мощность Ррасч. =____ кВт, при напряжении 220/380 В.
Электроснабжение Помещения соответствует __________(____________) категории надежности и осуществляется по следующей схеме:
Этажный щит
Квартирный щит

___А
____________________
______
_______
____
эксплуатационной
_____
Граница балансовой
принадлежности и
ответственности
__________
Wh
I

Управляющий несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность питающих электрических сетей согласно вышеуказанной схеме до прибора учета. 
Общая защита на вводном щите Владельца должна быть установлена в соответствии с разрешенной мощностью на ток Iрасч. =____ А.
Ответственность за эксплуатацию электрооборудования и технику безопасности в Помещении несет Владелец.
Особые условия:
Управляющий обеспечивает Владельца через свои электросети электроэнергией и оставляет за собой право отключения в случае грубых нарушений ПТЭЭП и ПТБ, не соблюдения ПУЭ, самовольного вмешательства в общедомовые сети, этажные электрощиты или иные действия, повлекшие за собой ущерб работоспособности, безопасности эксплуатации электрооборудования дома и помещений (квартир) других жильцов.
Управляющий имеет право прекратить подачу электроэнергии в Помещение без предупреждения (с последующим уведомлением) в случае необходимости принятия мер по предотвращению и ликвидации аварии в системе электроснабжения.
Управляющий и Владелец обязуются обеспечить беспрепятственный доступ персоналу Энергонадзора и Энергосбыта ко всем электроустановкам.
При изменении условий, предусмотренных данным актом, акт составляется и подписывается заново.


	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.

















АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности 
системы канализации по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.

Граница ответственности за эксплуатацию системы канализации находится до первого соединения между тройником стояка канализации и фасонными частями внутренней системы канализации Помещения.
Управляющий обслуживает систему канализации до первого соединения. 
Ответственность за герметичность соединения между стояком канализации и системой канализации Помещения возлагается на владельца Помещения.
Владелец Помещения обслуживает систему канализации внутри Помещения, включая фасонные части и трубопроводы.

Схема присоединения Помещения Владельца:

[image: ]



	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.













АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности 
системы вентиляции по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.

Границей эксплуатационной ответственности по системе вентиляции являются входы в Помещение приточных и вытяжных воздуховодов. 
Управляющий обслуживает систему вентиляции до ввода в Помещение приточных и вытяжных воздуховодов. 
Владелец обслуживает систему вентиляции после ввода воздуховодов в Помещение.

Схема присоединения Помещения Владельца:
[image: ]

Лифтовой холл
























	

	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.
























АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности)
сторон по системе водоснабжения по адресу: г. Москва, улица Василия Ланового, дом 6, корпус 3.


Настоящий акт составлен о том, что границей ответственности за эксплуатацию системы водоснабжения находится до первого запорного крана на отводе к Помещению Владельца от общедомового стояка.
Управляющий обслуживает трассу холодного и горячего водоснабжения до первого запорного крана.
Владелец обслуживает систему водоснабжения от первого запорного крана на отводе, включая приборы учета, арматуру и трубопроводы.

Схема присоединения Помещения (Под квартирой понимается любое помещение (жилое/нежилое), принадлежащее Владельцу):
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	Владелец:


_____________________/______________/

	
	Генеральный директор



__________________/Иванов А. С./
М.П.
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